**城市水厂出厂水水质信息**

2021年8月份昆明市东川区（县）出厂水卫生监测检测结果

- 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供水单位 | 检测项目数 | 合格项目数 | 不合格项目 |
| 1 | 东川区自来水公司一水厂 | 9 | 8 |  |
| 2 | 东川区自来水公司二水厂 | 9 | 8 |  |
| 3 | 东川区自来水公司三水厂 | 9 | 9 |  |
| 4 | 东川区自来水公司四水厂 | 9 | 8 |  |
| 5 | 东川区自来水公司城乡供水公司 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 综合合格率93% | | | | |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为 0.1～0.8mg/L。2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

3、综合合格率按照《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005 中 6.8 水质检验项目合格率要求进行计算。

# 填报单位（公章）：东川区疾控中心 填报人：杨帅军

单位负责人：胡伟 填报时间：2021.9.29