**城东川区城市用户水龙头水（末梢水）水质信息**

#  2025年3月份昆明市东川 县（区）管网末梢水卫生监测检测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标结果 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 游离氯 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
| 检测件数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合格件数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

## 填报单位（公章）：东川区疾病预防控制中心 填报人：陈思羽

单位负责人: 李文鹏 填报时间：2025.3.27