## 一、便携式眼底照相机（CFC-X）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型： | 免散瞳 |
| 2 | 最小瞳孔直径： | 2.5mm |
| 3 | 视场角度： | 50° |
| 4 | 固视点： | 内置固视点 |
| 5 | 屈光度调节范围： | -20D～+20D |
| 6 | 调焦方式： | 自动/手动 |
| 7 | 相机像素： | ≥1200 万 |
| 8 | 工作距离： | 24mm |
| 9 | 眼底照明方式： | 自然白光 LED或红外LED |
| 10 | 闪光方式： | 自然白光LED |
| 11 | 显示屏： | 4.7英寸多点触控屏（防眩光） |
| 12 | 图片格式： | JPEG格式 |
| 13 | 图片类型： | 彩色 |
| 14 | 接口： | USB3.0、Type-c |
| 15 | 内存： | 4G+64G |
| 16 | 主频： | 4核@2.2GHz |
| 17 | 数据传输形式： | USB3.0、WiFi、Type-c、SD卡存储、蓝牙 |
| 18 | 病例管理: | 查看大图，图像缩放，左右眼显示 |
| 19 | 供电、容量 | 可充电锂电池 ≥3500mah |
| 20 | 续航时间： | ＞8小时 |
| 21 | 工作时间： | ＞3小时 |
| 22 | 充电时间： | ＜2小时 |
| 23 | 软件对接： | 安卓系统支持端口开放，可实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **便携式眼底照相机（CFC-X）配置清单** | | | | |
| **序号** | **配置名称** | **规格型号** | **数量/单位** | **类型** |
| 1 | 便携式眼底照相机主机 | CFC X | 1台 | 标 配 |
| 2 | 电源适配器 |  | 1个 | 标 配 |
| 3 | 数据传输线 |  | 1条 | 标 配 |
| 4 | 用户手册，保修卡等 |  | 1份 | 标 配 |
| 5 | 可充电锂电池 |  | 2个 | 标 配 |
| 6 | 可移动式充电支架 |  | 1个 | 标 配 |
| 7 | 充电底座 |  | 1个 | 标 配 |
| 8 | 眼罩 |  | 1个 | 标 配 |
| 9 | 防尘罩 |  | 1个 | 标 配 |
| 10 | 便携箱 |  | 1个 | 标 配 |
| 11 | AI分析系统 |  | 一套不含电脑打印机 | 选配 |

二、雾化机

噪声≤60dB

电源:额定电压:220V

产品型号403S

净重:约1.4kg

外形尺寸 约167x167x92mm

额定频率: 50Hz

喷雾速率:≥0.2mL/min

药液残留量:≤1.0mL