
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	云南应发生物科技股份有限公司年产20万吨土壤调理剂建设项目

	项目代码
	2507-******-04-01-******

	建设单位联系
人
	王**
	联系方式
	139********

	建设地点
	云南东川产业园区四方地片区

	地理坐标
	（东经103度8分7.559秒，北纬26度10分3.791秒）

	国民经济行业
类别
	3099其他非金属矿物品
制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业中“石墨及其他非金属矿物制品制造”
中其他

	建设性质
	新建（迁建）改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	东川区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	项目代码：
2507-530113-04-01-732233

	总投资（万元）
	3631.15
	环保投资（万
元）
	41.1

	环保投资占比
（%）
	1.13
	施工工期
	14个月

	是否开工建设
	否
是
	用地（用海）
面积（m2）
	8680

	专项评价设
置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“表1专项评价设置原则表”的要求，本项目专项评价设置情况分析具体如下表所示。
表1-1专项评价设置情况分析表

	
	
	环境影响因素
	专项设置原则
	本项目情况
	是否
设置
专项
	

	
	
	大气
	排放废气含有《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500
	项目生产过程中排放的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物；不含需设置大气专项评价的排放因子，且厂界外周边
	否
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	米范围内有环境空气保护
目标的建设项目。
500m无环境空气保护目标，因
此不设置大气专项评价。
地表
水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池，沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理，产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇
	下
	水
	道
	水
	质
	标
	准
	》


（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	因此，本项目不设置地表水专项评价。
否
环风
险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量建设项目。
项目涉及的风险物质盐酸最大储存量为0.0005t（临界量为7.5t），废机油最大储存量为0.2t（临界量为2500t），未超过临界量，不需设置环境风险评价等
级。
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、新增河道取水的污染类建设项目。
本项目用水使用自来水，不涉及河道取水，不设置生态专项评价。
否
海洋
直接向海排放污染物的
海洋工程建设项目。
本项目不向海洋排放污染物，
不设置海洋专项评价。
否

	
	

	
	

	
	

	
	

	规划情况
		项目位于云南东川产业园区四方地片区，属于云南东川产业园区四方地片区。
2023年7月21日，昆明市人民政府下发了《关于云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复》（昆政复【2023】37号）。根据《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》，园区空间布局为“一园三片区”，规划总面积为1408.01hm2，其中项目所在的四方地
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	片区面积为5.4699km²，四方地片区主导产业为：有色金属材料及稀贵
金属材料、化工新材料、新型建材产业、新能源材料产业。

	规划环境影
响评价情况
	云南东川产业园区管理委员会组织编制完成了《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》；2022年10月19日，由昆明市生态环境局召集专家及有关部门代表对该规划环评进行审查，2023年5月4日，昆明市生态环境局下发了《关于云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（昆环审【2023】1号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，从以下几个方面进行规划及规划环境影响评价符合性分析。具体如下。
（1）相关规划符合性分析
	①园区规划产业定位
	项目拟选址区域属于云南东川产业园区四方地片区，根据《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》，四方地片区的主导产业为：重点布局先进有色金属材料及稀贵金属材料、化工新材料产业。先进金属材料以铜基新材料为主，重点延伸有色金属冶炼及压延一体化产业链，发展电解铜等产品，拓展发展电线电缆、铜箔、铜带、专用铜材及铜基合金等加工；稀贵金属材料以稀贵金属二次资源综合回收利用为重点，拓展发展电接触材料、键合材料、电子浆料、靶材等稀贵金属材料加工；化工新材料领域发展无机酸、无机盐制造为重点的磷化工、化工新材料产业；新能源材料。其配套产业为：新型建材领域加大尾矿、冶炼渣、磷石膏等大宗固体废弃物资源综合利用（含再生纸回收利用），发展高性能混凝土、干混砂浆材料、特种混凝土添加剂等水泥基材料以及加气混凝土砌块、石膏板、装配式建筑材料等新型墙体材料，发展废弃电器电子产品、报废车等回收利用产业化，加大对电池等危险废物无害化处理力度。协同发展新型防水材料、新型隔热隔音材料以及轻质建筑材料。
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	②规划环评审查意见的产业定位
规划环评审查意见的园区产业定位和规划环评一致。
	③项目基本情况
	本项目位于云南东川产业园区四方地片区，利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，属于规划配套产业中的“新型建材领域加大尾矿、冶炼渣、磷石膏等大宗固体废弃物资源综合利用（含再生纸回收利用）”范畴；根据项目与四方地地块功能结构位置关系图，项目位于有色金属、稀贵金属材料压延加工及工业资源综合回收利用区，且项目于2025年6月25日取得云南东川产业园区管理委员会的入园批复，因此本项目符合云南东川产业园区四方地片区的产业定位。
	（2）规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析
	①与园区规划环境影响评价结论的符合性分析
	查阅《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，本项目与规划环评结论符合性分析如下表所示。
表1-2与园区规划环评结论符合性分析一览表

	
	
	要
求
	规划环评结论要求
	项目实际情况
	符
合
性
	

	
	
	1
	化工、有色金属冶炼、建材属于国家严格控制发展的两高行业，因此，建议根据区域大气环境容量，严格控制园区有色金属冶炼、化工行业发展规模，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域环境质量改善。有色金属冶炼、化工、建材等“两高”行业应实行废气主要污染物区域“等量削减”；涉重金属重点行业实行重金属污染物“减量削减”，削减比例不得低于1.2：1，铅锌冶炼和铜冶炼企业须执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限
	本项目利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，不属于两高项目。
根据工程分析，大气污染物主要包括颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物。项目颗粒物年排放量为10.547t/a，SO2年排放量为0.069t/a，NOx年排放量为0.458t/a，锰及其化合物年排放量为0.032t/a，锶及其化合
	符
合
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	值。
	物年排放量为0.704t/a。其中项目产生的废气颗粒物、SO2、NOx纳入园区废气总量控制指标。
项目不产生废气铅汞镉砷铬，项目产生的废气经处理后均达标排放，与污染物总量控制不冲突。
	
	

	
	
	2
	建议优化调整碧谷片区的产业结构，主导发展废气污染物排放量较小的相关产业；并根据“三线一单”的管控要求，碧谷片区内不得新建排放国家《有毒有害大气污染物名录》废气污染物的项目；废气污染物排放量较大及不符合规划产业的现有企业近期保持现状，不得技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或搬迁园区其他片区。
	本项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及碧谷片区。
	符
合
	

	
	
	3
	在昆明市东川区人民政府、东川再就业特色产业园区管理委员会落实《东川区主要污染物区域削减方案（2021~2025年）》，削减区域部分大气污染物排放量的前提下，规划近期、远期大气污染物的排放能满足区域环境目标的要求，规划可行。
	本项目主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物，项目产生的废气颗粒物、SO2、NOx纳入园区废气总量控制指标，符合《东川区主要污染物区域削减方案（2021~2025年）》的要求。
	符
合
	

	
	
	4
		将产业园区划分为重点保护区、重点控制区、其他区域三类，对其实施分级管控；具体如下：
	①在重点保护区内应严格管控项目的入驻，加强对洗马塘2#泉点、小新街1#泉点、小新街2#泉点、小龙潭村泉点、大龙潭村泉点等的保护。
②在重点控制区内应严格管控入驻项目的污染防控措施，建议不规划建设生活垃圾填埋场、危险废物
	根据对该规划环评分析，本项目位于云南东川产业园区四方地片区，该区域属于重点控制区域，项目不使用地下水，不涉及《地下水管理条例》（2021年）的相关规定要求；项目将严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取分区防渗措施。
	符
合
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	填埋场、一般工业固体废物填埋场等易造成地下水污染，及防渗措施不易修复和处理的项目和设施；在入驻项目施工前应开展相应的地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，以及岩溶发育情况，并严格执行《地下水管理条例》（2021年）中的相关规定要求；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施。
③在其他区域内可引导项目入驻，但入驻企业仍须做好厂区的污染防渗措施。
	
	
	

	
	
	5
	建议园区入园项目避开河道管理范围，并根据河道管理的相关要求，开展涉河项目洪水影响评价，征求水务部门的意见，满足《昆明市河道管理条例》的要求。
	本项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及河道管理范围。
	符
合
	

	
	
	要
求
	规划环境准入负面清单
	项目实际情况
	符
合
性
	

	
	
	1
	不符合园区规划产业的项目
	本项目利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，不属于两高项目，属于非金属矿物品制造业，且以尾矿渣资源综合利用；项目位于有色金属、稀贵金属材料压延加工及工业资源综合回收利用区。符合云南东川产业园区四方地片区的产业定位。
	符
合
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	2
	属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高染行业、以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目，一律禁止引入园区
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业；不属于《工商投资领域制止重复设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》。
	符
合
	

	
	
	3
	单位产值水耗、能耗、污染物产生和排放量等清洁生产指标低于国内平均水平的产业（项目）
	本项目使用天然气为燃料，生产用水均不外排，其单位产值水耗、能耗、污染物产生和排放量等均可达到国内先进水平。
	符
合
	

	
	
	要
求
	审查意见要求
	项目实际情况
	符
合
性
	

	
	
	1
	根据区域大气环境容量，严格控制有色金属治炼、化工发展规模，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域环境质量改善。园区内现有治炼、化工及传统建筑材料等重污染企业要开展技术升级改造和环保设施
	本项目利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，属于非金属矿物品制造业，不属于两高项目，符合园区规划。
根据工程分析，大气污染物主
	符
合
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	的提标改造，实现区域污染物减排和环境质量改善，为后续项目腾出环境容量。园区内现有与规划不符的企业应逐步搬迁。优化调整碧谷片区产业结构，不得布局排放《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的企业。
	要包括颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物。项目颗粒物年排放量为10.547t/a，SO2
年排放量为0.069t/a，NOx年排放量为0.458t/a，锰及其化合物年排放量为0.032t/a，锶及其化合物年排放量为0.704t/a。其中项目产生的废气颗粒物、SO2、NOx纳入园区废气总量控制指标。
项目不产生废气铅汞镉砷铬，
项目产生的废气经处理后均达标
排放，与污染物总量控制不冲突。
	
	

	
	
	2
	《规划》产业布局、发展规模应严格执行《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等相关规定。
	项目位于云南东川产业园区四方地片区，根据《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》，四方地片区的主导产业为：重点布局先进有色金属材料及稀贵金属材料、化工新材料产业，项目符合园区规划，符合《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清指南（试行，2022年版》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等相关规定。
	符
合
	

	
	
	3
	根据国家、云南省和“三线一单”有关大气污染防洽的相关要求，落实主要污染物区域削减方案，严格执行园区大气污染物管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。有色金属冶炼、化工、建材等“两高”行业应实行主要污染物区域等量削滅，重点行业重点重金属排放减量替代比例不得低于1.2：1，铅锌冶炼和铜治炼企业须执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。
	项目为非金属矿物品制造业，符合园区规划。项目建设符合云南省和“三线一单"有关大气污染防洽的相关要求。项目产生的废气经处理后均达标排放，与污染物总量控制不冲突，对环境影响不大。
	符
合
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	4
	入驻企业应采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生；采用先进高效的污染防治措施，做好大气污染物的减排工作。
	项目采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头控制了污染物的产生。项目焙烧、烘干工序使用天然气，大气污染物主要包括颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物。
项目破碎废气、球磨废气均设置集气罩，回转窑焙烧废气设置集气管道，废气经集中收集统一经管道输送至1#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%），处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
项目造粒车间中搅拌废气、造粒废气、烘干废气、筛分废气均设置集气罩，废气经集中收集统一经管道输送至2#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%）处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
项目热风炉燃烧废气通过1根高8m的排气筒（DA003）直接外排。
	项目生产废气经处理后均达标排放，对环境影响不大。
	符
合
	

	
	
	5
	重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”“清污分流”制度，提高入驻企业工业用水重复利用率和中水回用率。
	项目实施“雨污分流、清污分流”排水体制，厂区初期雨水收集沉淀后，全部回用于厂区洒水降尘，不外排；项目运营期仅生活污水处理达标后外排，生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	符
合
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	6
入驻企业按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。
项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取分区防渗措施。
符
合
7
〔四）制定准入清单，严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。
项目产值水耗、能耗、污染物产生和排放量等均可达到国内先进水平。项目符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水、土壤等重点管控单元要求。
符
合

	
	

	其他符合性
分析
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，其他符合性包括产业政策符合性、“昆明市生态环境分区管控动态更新方案”符合性、生态环境保护法律法规政策符合性和生态环境保护规划的符合性，具体如下：
	（1）产业政策符合性
	本项目利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，属于非金属矿物品制造业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”下“8、煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用”项目；同时项目工艺及设备对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》均
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	不属于限制类及淘汰类的工艺及设备；项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中规定的“一、禁止准入类”中项目。本项目已取得东川区发展和改革局《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2507-530113-04-01-732233）。故项目的建设符合国家和地方现行的产业政策要求。
	（2）与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相符性分析
	2024年11月12日昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，该项目符合性分析具体如下：
	①生态保护红线和一般生态空间
	根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）文，云南省生态红线主要包括包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区，其中和昆明行政区划内有关的分区有4个，项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及生态红线；又《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》明确将“将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间”，项目位于云南东川产业园区四方地片区，项目所在地属于云南东川产业园区四方地片区重点管控单元，因此项目不属于优先保护单元。
	②环境质量底线
	《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知：到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中
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	向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。环境质量底线和该项目相关的要求及符合性分析如下：	项目不涉及到生态保护红线和一般生态空间，因此该项目和生态环境质量底线不冲突。因此，项目不会改变区域生态环境质量功能要求。
根据昆明市生态环境局2025年6月4日在昆明市生态环境局官网发布的《昆明市生态环境局召开2024年昆明市生态环境状况新闻通报会》相关数据，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。现目选址区域空气环境可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于空气达标区。
根据昆明市生态环境局2025年6月4日在昆明市生态环境局官网发布的《昆明市生态环境局召开2024年昆明市生态环境状况新闻通报会》相关数据，与2023年相比，小江的四级站断面、阿旺（姑海）断面水质类别保持Ⅱ类不变。因此，小江水质断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准水质要求。项目运营期仅生活污水处理达标后外排，项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池，沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理，产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。项目对周边地表水环境不产生影响，不会突破区域地表水环境质量底线。
项目用地性质为工业用地，不占用耕地。根据监测结果可知，项目占地范围内监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控质量标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地（第二类用地）筛选值要求。危险废物暂存间进行防渗处理，可以有效阻断风险物质与土壤直接接触，对土壤环境影响较小，符合土壤环境风险防控要求。
	③资源利用上线
	《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知：到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总
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	量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。
项目供水依托园区供水系统，项目用水量不会突破水资源利用上线。项目总用地面积8680m2，项目位于云南东川产业园区四方地片区为工业用地，不占用区域基本农田及耕地面积，项目运营不会突破土地资源利用上线。项目以电能、天然气为运营能源，不涉及化石能源使用，不属于高耗能行业，符合能源利用要求。
	④环境准入负面清单
	根据调查，该项目位于云南东川产业园区四方地片区，项目所在地属于云南东川产业园区重点管控单元，根据云南东川产业园区重点管控单元的管理要求，该项目符合性具体下表所示。
表1-4与云南东川产业园区重点管控单元符合性分析一览表

	
	
	单
元
名
称
	管控要求
	项目实际情况
	符
合
性
	

	
	
	重
点
管
控
单
元
	空
间
布
局
约
束
	1.碧谷西北区参照主体功能区的限制开发区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动；不再布局三类工业用地；不得布局以下行业：石油加工、炼焦及核心燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选
		1.项目位于四方地片区，不涉及碧谷西北区。
	2.项目位于四方地片区，不涉及碧谷片区。
3.项目利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，不属于两高项目，不属于重污染企业。
4.项目为新建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024本）》，属于鼓励类中“四十二、环境保护与资
	符
合
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	业、非金属矿采选业、煤炭开采和洗选业、其他采矿业。
2.碧谷片区严禁排放国家《有毒有害大气污染物名录》废气污染物的企业、不符合园区产业规划的企业入园；产生国家《有毒有害大气污染物名录》废气污染物及与园区产业规划不符的现有企业，不得技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或搬迁至合规片区或园区，满足区域的管控要求。
3.四方地片区有色冶金等涉及高污染高耗能的“两高项目”行业严格控制产能，满足国家相关产业政策要求。
4.入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局；严禁《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目入驻；严禁《环境护综合名录（2021年版）中高风险高污染行业入驻。
	源节约综合利用”下“8、煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用”项目，项目符合国家现行产业政策；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业入驻。
	
	

	
	
	
	污
染
物
排
放
管
控
	1.碧谷片区、四方地片区入驻企业工业废水须自行预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1962-2015）表1（A）等级标准后方可排入园区污水处理厂处理。
2.四方地片区内的新、改、扩建有色冶金重点行业遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1的要求同时，园区范围内的铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，要求自
	1.项目运营期仅生活污水处理达标后外排，项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池，沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理，产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
2.项目为新建项目，项目
	符
合
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	2023年起，执行颗粒物和重点重
金属污染物特别排放限值。
	焙烧、烘干工序使用天然气，大气污染物主要包括颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物，废气经处理后均达标排放，对环境影响不大。
	
	

	
	
	
	环
境
风
险
防
控
	1.禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。
2.入驻企业设置一定容积的初期雨水收集池及事故池，确保项目区的污废水得到有效收集处理。
3.碧谷片区不得布置日常储量构成重大危险源的项目；入驻企业根据环评有关地下水分区管控要求进行管控，严格管控项目的入驻，对洗马塘2#泉点、小新街1#泉点、小新街2#泉点、小龙潭村泉点、大龙潭村泉点等进行保护，严禁随意占用。
4.四方地片区入驻企业根据本评价地下水分区管控要求进行管控，入驻项目施工前应开展相应的地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，以及岩溶发育情况；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施；化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，入园企业严格制定突发环境事件应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。
5.编制园区级别的突发环境应急预案，统一配备园区的应急救
	1.运营期固体废物处置率100%，危险废物统一收集后暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位清运处置。
2.项目拟设置1个有效容积为36m3的初期雨水收集池，初期雨水经过收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。项目应设置事故池，保证项目区污废水得到有效收集。
3.项目位于云南东川产业园区四方地片区，不在碧谷片区。
4.根据对照规划环评分析，该项目位于云南东川产业园区四方地片区，该区域属于重点控制区域，项目不使用地下水，不涉及《地下水管理条例》（2021年）的相关规定要求；项目已严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取分区防渗措施。项目为新建项目，已严格根据选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，项目500m范围无敏感点，项目应严格制定突发环境事件应急预案，落实风险防范措施，避免安
	符
合
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	援物资，并建立园区与入园企业的区域应急联动机制，定期开展应急演练。
6.设置专门的环境管理机构对园区企业进管理，建立健全园区环境监测计划与环境管理制度等，参考跟踪监测方案制定园区范围的监测计划及开展环境监测工作；适时开展产业园区环境影响跟踪评价。
	全事故、污染事故等造成的环境污染。
5.项目应严格制定突发环境事件应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。
	6.项目建成后，应根据排污许可证跟踪监测。
	
	

	
	
	
	资
源
开
发
效
率
要
求
	碧谷片区中水回用率≥25%；四
方地片区中水回用率≥25%。
	运营期厂区初期雨水经过收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	符
合
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	镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。④实行更加严格的产业准入环境标准，严格把关项目准入。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。
项目位于云南东川产业园区四方地片区范围内，项目实施不会导致规划园区开发的范围扩大，不会导致生态系统的稳定和完整性受到损害；项目购买云南东川产业园区四方地片区厂区进行建设，建设规模小，项目产生的废气处理采取可行的技术。项目建设符合《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的相关要求，且项目取得了投资备案证和入园批复，因此，项目建设符合《云南省主体功能区规划》的开发原则。
	（4）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析
	根据《中华人民共和国长江保护法》重点从空间管控、规划等方面提出了长江保护的相关要求。保护法提出的具体建设项目的措施符合性具体如下表所示。
表1-5与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表
	序
号
	中华人民共和国长江
保护法要求
	该项目实际情况
	符
合
性

	1
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，本项目利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂。
根据调查，项目所在区域属于小江汇水范围，小江为金沙江右岸支流，项目距离小江的距离为1620m，由南向北流入金沙江，金沙江为长江上游。根据《长江岸线
	符
合
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	保护和开发利用总体规划》，小江（小江寻甸~东川保留区）不属于长江干流及主要支流；同时根据《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》附件中云南省长江一级支流清单，云南省长江一级支流仅有南广河、赤水河、乌江。小江为金沙江一级支流，金沙江为长江上游，不属于附件中的云南省长江一级支流，因此项目所在区域不属于禁建范围。
	
	

	
	
	2
	严格控制高耗水项
目建设。
	水利部发布18项传统高耗水行业包括：钢铁、火力发电、石油炼制、选煤、罐头食品、食糖、毛皮、皮革、核电、氨纶、锦纶、聚酯涤纶、维纶、再生涤纶、多晶硅、离子型稀土矿冶炼分离、对二甲苯、精对二甲苯。
项目为非金属矿物品制造业，利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂。项目仅生活污水处理达标后外排，不属于高耗水行业。
	符
合
	

	
	
	3
	禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片
区，该区域不属于长江流域河湖管理范围。
	符
合
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	指南（试行，2022年版）》的符合性。具体分析如下表所示。
表1-6与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析一
览表
	序
号
	《长江经济带发展负面清单指南
（试行，2022年版）》要求
	该项目实际情况
	符
合
性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及码头及过江通道。
	符
合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。
	符
合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范国内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范国内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及到饮用水水源地的一级保护区或二级保护区。
	符
合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方片区，符合主体功能定位，项目所在地的纳污水体为小江不属于水产种植资源保护区的岸线和河段范围。
	符
合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，项目所在地的纳污水体为小江，该河段不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的
	符
合
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	道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然态保护的项目。
	岸线保护区，也不属于全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。
	
	

	
	
	6
	禁止未经许可在长江千支流及湖
泊新设、改设或扩大排污口。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区。项目实施“雨污分流、清污分流”排水体制，厂区初期雨水收集沉淀后，全部回用于厂区洒水降尘，不外排；项目运营期仅生活污水处理达标后外排，生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	符
合
	

	
	
	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生物保护区开展生产性捕捞。
	该项目不涉及水生生物生
产性捕捞。
	符
合
	

	
	
	8
	禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江手流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及生态保护红线和永久基本农田。
	符
合
	

	
	
	9
	禁止在合规区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化建材、有色、制浆纸等高污染项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，项目所在区域属于小江汇水范围，根据周边关系可知，距离小江为1620m，项目所在区域不
	符
合
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	属于禁建范围。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	》
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



		项目不属于国家石化、现代煤化工等项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	符
合
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	禁止新建、扩建法律法规和相政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁上新建、抗建不符合要求的高耗能高排放项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	项目的建设符合相关法律法规的要求。项目使用天然气、电为运营能源，不属于高耗能、高排放的项目。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	符
合
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	

	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



		法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	项目将严格执行相关法律法规及相关政策文件的要求。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	符
合
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	自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	岸线和河段范围。
	
	

	
	
	3
	（三）禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修储存爆炸性、易燃性、放性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，用地不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	符
合
	

	
	
	4
	（四）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物投资建设项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，用地不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。
	符
合
	

	
	
	5
	（五）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建项目。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。
	符
合
	

	
	
	6
	（六）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸
	符
合
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	安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。
	
	

	
	
	7
	（七）第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江流长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	该项目位于云南东川产业园区四方地片区，不涉及过江基础设施项目；同时，项目不在长江千支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	符
合
	

	
	
	8
	（八）禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	该项目不涉及生产性捕捞。
	符
合
	

	
	
	9
	（九）禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼尾库和磷石膏库，以提升安全、生态环境护水平为目的的改建除外。
	项目为不涉及尾矿库、冶炼
渣库和磷石膏库。
	符
合
	

	
	
	10
	（十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	项目位于四方地工业园区，属于园区工业用地内新建项目。
	符
合
	

	
	
	11
	（十一）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险学品生产项目。
	项目符合园区产业布局规
划。
	符
合
	

	
	
	12
	（十二）禁止新建、扩建法律法规
和相关政策明令禁止的落后产能项
	项目符合相关法律法规，不
属于要求的高耗能、高排放项
	符
合
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	目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	目。
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	各地区和有关部门要加强领导，密切配合，加大投入，制定相应措施，完善管理规定，如期实现各水功能区水质目标。要在水资源管理、水污染防治、节能减排等工作中严格执行《区划》要求，协调好《区划》与国民经济和社会发展、主体功能区、土地利用、城市建设等相关规划的关系。
项目所在区域属于小江的汇水范围，小江位于项目区西南侧1620m。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划（2010~2030年）》，小江寻甸-东川保留区：属省级区划。清水海坝址至入金沙江口，河长141.0km，该河下游段多处于泥石流多发区，河流泥沙含量大，沿岸分布多家矿场，对水体有一定污染，下游水体浑浊，由于地质条件限制，水资源开发利用程度不高。河段现状水质为III～V类，规划水平年水质保护目标Ⅲ类（2020年III～V类，2030年III类），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。
项目运营期仅生活污水处理达标后外排，生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	项目建成运营后，不会改变区域河段水环境质量，符合《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》的要求。
	（9）与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析
	2021年03月18日，发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、市场监管总局、国管局联合发布了《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》发改环资〔2021〕381号，本项目与其符合性分析见下表。
表1-8与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析一
览表
	序
	相关要求
	该项目实际情况
	符
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	号
	
	
	合
性
	

	
	
	总
体
要
求
	坚持消纳存量与控制增量相结合。依法依规、科学有序消纳存量大宗固废；因地制宜、综合施策，有效降低大宗固废产排强度，加大综合利用力度，严控新增大宗固废堆存量。
坚持突出重点与系统治理相结合。加强大宗固废综合利用全过程管理，协同推进产废、利废和规范处置各环节，严守大宗固废综合利用和安全处置的环境底线。
坚持技术创新与模式创新相结合。强化创新引领，突破大宗固废综合利用技术瓶颈，加快先进适用技术广应用，加示范引领，培育大宗固废综合利用新模式。
	项目为非金属矿物品制造业，利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，原料尾矿渣为大宗固体废弃物资源综合利用，可降低建设单位固体废物的产生量。
	符
合
	

	
	
	提
高
大
宗
固
废
资
源
利
用
效
率
	到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键颈技术取得破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝
	项目为非金属矿物品制造业，利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，原料尾矿渣为大宗固体废弃物资源综合利用，尾矿渣综合利用率＞60%，可降低建设单位固体废物的产生量，符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381）的主要目标要求。
	符
合
	


—26—

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	
	
	
	回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不擅自回采尾矿。
	
	
	

	
	
	



	
	
	

	
	
	推
进
大
宗
固
废
综
合
利
用
绿
色
发
展
	
	
	

	
	
	



	强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。
	
	
	

	
	
	



	项目为非金属矿物品制造业，利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，原料尾矿渣为大宗固体废弃物资源综合利用，可降低建设单位固体废物的产生量，符合固体废物的综合整治。
	
	
	

	
	
	



	符
合
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	任何单位和个人都应当采措，少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
	品料及膨润土混合生产土壤调理剂，原料尾矿渣为大宗固体废弃物资源综合利用，可降低建设单位固体废物的产生量。
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]第十三条建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
	项目为非金属矿物品制造业，利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，原料尾矿渣为大宗固体废弃物资源综合利用，项目已委托相关机构进行环境影响评价，且该原料环保手续齐全，符合有关建设项目环境保护管理的规定。
	符
合
	

	
	
	第十四条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	本项目生产设施均在封闭厂房内，且厂房均按相关要求进行防渗处理，车间内采取封闭、洒水降尘等防止污染环境的措施。本项目固废100%合理处置，不涉及擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物情况。项目位于云南东川产业园区四方地片区，不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	符
合
	

	
	
	第二十六条产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。
产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应
	项目使用电能及天然气为燃料，项目采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头控制了污染物的产生。
	符
合
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	当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。
	
	
	

	
	
	第二十七条产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	项目将根据相关要求应取得
排污许可证方可进行生产。
	符
合
	

	
	
	相关要求
	项目情况
	符合
性
	

	
	
	（一）推进土壤污染防治
		1.	加强耕地污染源头控制
	严格控制涉重金属行业污染物排放；排查整治涉重金属矿区固体废物；开展耕地土壤重金属污染成因排查。
	项目为非金属矿物品制造业，符合园区规划。项目焙烧、烘干工序使用天然气，大气污染物主要包括颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物，废气经处理后均达标排放，对环境影响不大。
	符合
	

	
	
	
		2.	防范工矿企业新增土壤污染
	严格建设项目土壤环境影响评价制度；强化土壤污染重点管单位的环境监管推动实施绿色化提标改造。
	项目采取分区防渗措施防止垂直入渗污染土壤。项目为非金属矿物品制造业，项目在生产过程中采取有效可行的污染防治措施，根据分析，项目排放的污染物均能够达标排放。
	符合
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		3.	深入实施耕地分类管理
	深入推动耕地土壤与农产品协同调查；动态调整耕地环境质量类别；切实加大耕地保护力度；推进受污染耕地安全利用；全面落实严格控制措施。
	项目用地为工业用地，不涉及基本农田和耕地。项目为非金属矿物品制造业，项目建设过程中采取分区防渗的措施防止垂直入渗污染土壤。
	符合
	

	
	
	
		4.	严格建设用地准入管理
	开展土壤污染状况调查评估；严格污染地块用地准入；优化土地开发和使用时序；强化多部门信息共享和联动监管。
	项目用地范围内至今未
发生土壤污染事件。
	符合
	

	
	
	
		5.	有序推进建设用地土壤污染风险管控与修复
	明确风险管控与修复重点；加强从业单位和个人用管理。
	项目在园区现有厂房拆除后新建，不新增用地，用地范围内至今未发生土壤污染事件，不涉及土壤修复。
	符合
	

	
	
	（二）加强地下水污染防治
		1.	开展“双源”地下水环境状况调查评估
	开展地下水饮用水源环境状况调查评估；开展地下水污染状况调查评估。
	项目评价范围内不涉及地下水饮用水源，项目区域地下水环境质量良好，项目建设过程中采取分区防渗的措施。
	符合
	

	
	
	
		2.	加强地下水污染风险防控
	落实地下水防渗和监测措施；实施地下水污染风险管控。
	项目建设过程中采取分区防渗的措施，防止污染地下水。
	符合
	

	
	
	
		3.	保障地下水饮用水水源环境安全
	强化地下水型饮用水水源地环境管理；保障地下水型饮用水水源水质安全。
	项目评价范围内不涉及
地下水饮用水源。
	符合
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		4.	建立地下水污染防治管理体系
	制定地下水环境质量达标或保护方案；推动地下水污染防治分区管理；建立地下水污染防治重点排污单位名录。
	项目区域地下水环境质量良好，项目建设过程中采取分区防渗的措施。
	符合
	

	
	
	相关要求
	项目情况
	符合性
	

	
	
	1.严格控制新建、扩建工业固体废物及危险废物产生量大、区域内难以有效综合利用、无害化处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。新建项目严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物处置工程技术导则》等技术规范。将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实固体废物污染环境和破坏生态防治措施，将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概算。
	项目产生的危险废物委托有资质的单位清运处置，可确保危险废物得到合理处置，不会对环境造成污染，固体废物处置率100%。
	符合
	

	
	
	督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。以有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加
	项目使用电能及天然气为燃料，项目采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源
	符合
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	工业、化学原料和化学制品制造业、环境治理业等工业固体废物产生量大的行业为重点，实施强制性清洁生产审核，督促企业实施清洁生产技术改造，从源头减少工业固体废物及危险废物产生。
	头控制了污染物的产
生。
	
	

	
	
	加强危险废物鉴别管理。严格落实危险废物鉴别程序和鉴别单位管理要求。强化固体废物产生单位鉴别主体责任。对不明属性固体废物主动鉴别，及时公开鉴别资料。
	项目试生产期间将及时对属性不明的固体废物主动鉴别，并及时公开鉴别资料。
	符合
	

	
	
	在有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、机械和设备修理业等重点行业，开展危险废物规范贮存专项行动，推进危险废物贮存设施规范化改造，严厉打击危险废物混合堆存、露天存放等违法违规行为，督促企业逐年降低危险废物贮存量，促进危险废物得到合理的利用和处置，降低危险废物贮存环境风险。
	项目危废贮存设施将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运
	输
	技
	术
	规
	范


（H2025-2012）的要求建设和管理，并委托有资质的单位及时清运处置本项目产生的危险废物。
	符合
	

	
	
	加大产业结构调整力度，根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。鼓励有色金属冶炼产业延链补链强链，鼓励省内大型企业带动小型企业延伸产业链，开发高端和高附加值产品推动铜铅锌锡等金属精深加工。着力延伸下游产业链。鼓励历史遗留等涉重属大宗工业固体废物综合利用，探索总量替代豁免管理。推动涉重金属产业集中优化发展，合理布局新建有色冶炼项目，新建、扩建重有色金属冶炼电镀、制革企业优选择布设在依法合规的开发区。
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》，属于鼓励类，本项目的建设符合国家现行产政策。项目位于云南省东川产业园区，属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》中的合规园区。
	符合
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	（13）与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析
项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析见下表。
表1-12与《云南省大气污染防治条例》符合性分析一览表
	序
号
	相关要求
	项目情况
	符
合
性

	1
	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	项目生产过程使用的燃料为电能及天然气，不使用化石能源。
	符
合

	2
	钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装。
	项目生产过程中使用回转窑，燃料为天然气，并配套设置布袋除尘器，确保产生的生产废气达标排放。项目在生产过程中采取有效可行的污染防治措施，根据分析，项目排放的污染物均能够达标排放。
	符
合

	3
	产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安全、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
	项目在生产过程中采取有效可行的污染防治措施，根据分析，项目排放的污染物均能够达标排放。
	符
合

	4
	运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。
	项目运输原料及产品的车辆采取密闭措施，并按照规定路线和时间行驶。
	符
合


由上表可知，项目的建设与《云南省大气污染防治条例》相符。
	（14）与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
	（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批
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	限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
（六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
（七）严格合理控制煤炭消费增长。有序推进煤炭消费减量替代。支持烟叶烘烤等农特产品加工燃煤设施实施清洁能源改造。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
（九）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。
（十九）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。加强对恶臭异味扰民问题的排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。因地制宜解决人民群众反映集中的露天烧烤、油烟及恶臭异味扰民问题。
项目位于云南东川产业园区四方地片区。根据昆明市生态环境局2024年6月1日在昆明市生态环境局官网发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。与2022年相比，各县（市）区环境空气综合污染指数均上升。则本项目环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，为环境空气质量达标区。项目为非金属矿物品制造业，利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合生产土壤调理剂，不属于两高项目，属于国家鼓励类项目，不属于上述提到的高耗能、高排放、低水平项目、钢铁行业、重点行业落后产能等。项目积极使用清洁能源电能及
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	天然气，优化工艺结构，产生的废气经处理后均达标排放，项目的建设对环境影响不大。因此项目的建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。
	（15）选址合理性分析
	本项目位于云南东川产业园区四方地片区，属于工业用地。项目选址满足相关要求及规定。根据现场踏勘，项目周边500m范围内无居住区、学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点。
项目的建设不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区等重要生态敏感区。规划选址用地为工业用地，选址不涉及基本农田。本项目不属于禁止引进的项目，不属于禁止引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、污染环境严重、符合产业政策的建设项目。
项目选址符合园区规划环境影响评价及其批复文件要求，并取得云南东川产业园区管理委员会入驻四方地工业园区的皮肤（东园发[2024]11号）。项目建设符合《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》、《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》及“三线一单”要求。项目投入运行后，项目废水、废气及厂界噪声均可实现达标排放，项目排放的污染物经处理后可以实现达标排放，对区域环境质量影响可接受。
	综上所述，本项目对外环境影响较小，与周围环境具有相容性，从环境保护的角度评价，项目选址合理。
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二、建设项目工程分析
	建
设
内
容
		2.1项目背景
	云南应发生物科技股份有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2015年7月2日，公司注册资本500万元，统一社会信用代码为91530113346625980F。建设单位拟投资3631.15万元建设“云南应发生物科技股份有限公司年产20万吨土壤调理剂建设项目”（以下简称“本项目”），项目位于云南东川产业园区四方地片区，以铜选厂尾矿渣及发酵成品料为原料生产土壤调理剂。项目于2025年7月4日取得了东川区发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2507-530113-04-01-732233）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、
《建设项目环境保护管理条例》相关的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021年版）“二十七、非金属矿物制品业”中“60石墨及其他非金属矿物制品制造”中其他，应编制环境影响报告表。为此，建设单位于2025年5月10日委托云南境清环保咨询有限公司（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托
后，我单位立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对该项目工程有关环
境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制本项目环境影响报告表，供建设
单位上报审批，作为环境管理的依据。
2.2建设内容及规模
（1）建设规模
本项目拟建设1条年产20万吨土壤调理剂。
	（2）建设内容
	项目占地面积8680m2，建筑面积6135m2，项目购买云南东川产业园区四方地片区厂区建设本项目，其中预处理车间新建，造粒车间、原料车间、成品仓库
拆除原厂房后新建，办公楼、化验楼、宿舍食堂楼、厂区道路沿用，并配套建设
停车场等辅助设施，项目管网等附属设施依托园区已建管网等排水设施，项目组
成及主要内容见下表。
表2.2-1	工程内容组成一览表
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	类
别
	项目名称
	工程内容
	备注
	

	
	
	主
体
工
程
	预处理车间
		项目拟新建1间占地面积1500m2的预处理车间，高9m，位于项目区南侧，三面围挡、地面硬化、设置顶棚的半封
闭钢结构的生产车间。预处理车间主要作为生产线投料、
焙烧、水淬、破碎、球磨工序的生产车间。
项目在预处理车间拟设置1台振动喂料机（ZSW9538）、1套回转窑（YE3255，采用天然气）、1台引风机（YF-10C）、1台斗式提升机（NE300×16m）、1台颚式破碎机（PE250×1000）、1台料斗、1台球磨机、1个50m3的水淬水池，并配套拟设置1套1#布袋除尘器（包含1根15m高的排气筒DA001）。
	新建
	

	
	
	
	造粒车间
	项目拆除原有厂房后拟新建1间占地面积1600m2的造粒车间，高6m，建筑面积1600m2，位于项目区中间区域，三面围挡、地面硬化、设置顶棚的半封闭钢结构的生产车
间。造粒车间主要作为生产线搅拌、造粒、烘干、冷却、
筛分、检测、包装工序的生产车间。
项目在造粒车间拟设置1台4仓动态配料系统（DTPL-4）、1台双轴搅拌机（SJ-0830）、1台转鼓造粒机（ZGZL-2080）、2台热风炉（采用天然气）、1台引风机（YF-8C）、1台回转式烘干机（HG-2020）、1台回转式冷却机（LQ-1818）、1台筛分机（GS-1560）、1台包装机（SX-300）及皮带输送（130m）、1套综合控制电控柜，并配套拟设置1套2#布袋除尘器（包含1根15m高的排气筒DA002），1根8m的排气筒（DA003）。
	拆除后新
建
	

	
	
	
	原料车间
	项目拆除原有厂房后拟新建1间占地面积1400m2的原料车间，高6m，建筑面积1400m2，三面围挡、地面硬化、设置顶棚的半封闭钢结构，位于项目区南侧，用于堆放原
料，原料区域设置分区堆放。
	拆除后新
建
	

	
	
	
	成品仓库
	项目拆除原有厂房后拟新建1间占地面积1635m2的成品仓库，高6m，建筑面积1635m2，设置地面硬化，为全封闭钢结构仓库，位于项目区东侧，用于堆放产品。
	拆除后新
建
	

	
	
	辅
助
工
程
	化验楼
	项目沿用原化验楼，化验楼占地面积200m2，建筑面积
430m2，位于项目区北侧，砖混结构，共2层。
	沿用
	

	
	
	
	办公楼
	项目沿用原办公楼，办公区域占地面积320m2，建筑面
积740m2，位于项目区北侧，砖混结构，共2层。
	沿用
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	宿舍食堂楼
	项目沿用原宿舍食堂楼，占地面积400m2，建筑面积1000m2，位于项目区西北角，砖混结构，共2层。一层为食堂及宿舍，二层为宿舍。
	沿用
	

	
	
	公
用
工
程
	供电
	由园区供电电网引入。
	依托
	

	
	
	
	供水
	由园区给水管网接入。
	依托
	

	
	
	
	供气
	项目使用天然气为燃料，由园区天然气管网供给。
	依托
	

	
	
	
	道路
	项目沿用原道路，宽6m，厂区主道路主要从原料车间
至厂区大门。
	沿用
	

	
	
	
	停车场
	项目拟在东北角处设置占地面积为400m2的停车场，主
要停放员工车辆。
	新建
	

	
	
	
	排水
	生活污水：项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池，沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理，产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
初期雨水：项目采取雨污分流，项目拟设置1个有效容积为36m3的初期雨水收集池，初期雨水经过收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	新建
	

	
	
	环
保
工
程
	废
气
	预处理车间废气
	项目破碎废气、球磨废气均设置集气罩，回转窑焙烧废气设置集气管道，废气经集中收集统一经管道输送至1#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%），处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
	新建
	

	
	
	
	
	造
粒
车
间
废
气
	造
粒
车
间
粉
尘
	项目搅拌废气、造粒废气、烘干废气、筛分废气均设置集气罩，废气经集中收集统一经管道输送至2#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%）处理后通过1根15m高排气筒DA002）排放。
	新建
	

	
	
	
	
	
	燃
烧
废
气
	项目热风炉燃烧废气通过1根高8m的排气筒（DA003）
直接外排。
	新建
	

	
	
	
	
	围挡及
顶棚
	该项目预处理车间、造粒车间三面围挡、地面硬化、设置顶棚的半封闭钢结构的生产车间，对无组织粉尘进行抑制，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，半封闭及顶棚粉
	新建
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	尘抑制率约为70%。
	
	

	
	
	
	
	食堂油
烟
	项目拟设置1台油烟净化器，风量7000m3/h，油烟净化
器油烟去除率不低于60%左右。
	新建
	

	
	
	
	废
水
	水淬水
池
	项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池，定期补
充新鲜水，无废水外排。
	新建
	

	
	
	
	
	隔油池
	项目拟配套设置1个1m3的隔油池对食堂废水进行预处
理。
	新建
	

	
	
	
	
	化粪池
	项目沿用原厂区2个容积为6m3的化粪池，对生活污水
进行处理。
	沿用
	

	
	
	
	
	初期雨水收集池
	项目拟设置1个有效容积为36m3的初期雨水收集池，
初期雨水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	新建
	

	
	
	
	噪声
	选用低噪声设备、建筑物隔声、距离衰减等。
	新建
	

	
	
	
	固体
废物
	危险
废物
贮存
间
	项目拟设置1个面积为5m2的危险废物贮存间对危险废物进行分区暂存，并设置标识标牌、设置台账。防渗措施：地面和裙墙应采用不低于2mm后的HDPE膜或其他人工防渗材料进行防渗，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
	新建
	

	
	
	
	
	专用
收集
桶
	化验室废液经1个1m3的专用收集桶收集后，暂存于危
险废物贮存间后委托有资质单位处置。
	新建
	

	
	
	
	
	生活
垃圾
桶
	项目拟设置生活垃圾桶，对生活垃圾收集后委托环卫部
门进行处理。
	新建
	

	
	
	
	地下水防渗
	重点
防渗
区
	对于重点防渗区，危险废物贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防渗漏，并按规定分类别存储危险废物，地面和裙墙应采用不低于2mm后的HDPE膜或其他人工防渗材料进行防渗，使其渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
	环评提出
	

	
	
	
	
	一般
防渗
区
	对于预处理车间、造粒车间、原料车间、成品仓库、隔
油池、化粪池、水淬水池、事故池、初期雨水收集池等一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应满足等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
	环评提出
	

	
	
	
	环境
风险
	事故
池
	项目拟在成品仓库外侧设置1个有效容积15m3的事故
池。
	环评提出
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	其他
	标识
牌
	建设单位按照危险废物管理的规范要求，设置危险废物
识别标志、环境保护图形标志。
	环评提出
	

	
	
	
	
	绿化
	根据设计，项目厂区及其周围设置1200m2的绿化区域。
	/
	

	
	
	主要
生产
单元
	主要工艺
	生产设施
	设施参数
	数
量
	单位
	

	
	
	主体
工程
	预处
理车
间
	投料
	振动喂料机
	ZSW9538，功率11KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	焙烧
	回转窑
	YE3255，功率110KW
	1
	套
	

	
	
	
	
	
	引风机
	YF-10C，功率30KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	水淬
	水淬水池
	50m3
	1
	个
	

	
	
	
	
	破碎
	斗式提升机
	NE300×16m，功率
7.5KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	颚式破碎机
	PE250×1000，功率30KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	球磨
	料斗
	80m3
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	球磨机
	MQG1836
	1
	台
	

	
	
	主体
工程
	造粒
车间
	搅拌
	4仓动态配料
系统
	DTPL-4，功率4.4KW
	1
	台
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	双轴搅拌机
	SJ-0830，功率11KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	造粒
	转鼓造机
	ZGZL-2080，功率22KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	烘干
	热风炉
	/
	2
	台
	

	
	
	
	
	
	引风机
	YF-8C，功率22KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	回转式烘干
机
	HG-2020，功率37KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	冷却
	回转式冷却
机
	LQ-1818，功率22KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	筛分
	筛分机
	GS-1560，功率5.5KW
	1
	台
	

	
	
	
	
	包装
	包装机
	SX-300，功率1.5KW
	1
	台
	

	
	
	辅助
工程
	生产
区域
	/
	皮带输送
	B600，功率46KW
	130
	m
	

	
	
	
	
	/
	综合控制电
控柜
	/
	1
	套
	

	
	
	
	
	/
	安装辅材
	管道、支腿等
	
	套
	

	
	
	环保
工程
	预处
理车
间
	/
	1#布袋除尘
器
	包括1根15m高的排气
筒（DA001）
	1
	套
	

	
	
	
	
	/
	集气罩
	/
	2
	套
	

	
	
	
	
	/
	管道
	/
	1
	根
	

	
	
	
	造粒
车间
	/
	2#布袋除尘
器
	包括1根15m高的排气
筒（DA002）
	1
	套
	

	
	
	
	
	/
	集气罩
	/
	3
	套
	

	
	
	
	
	/
	管道
	/
	1
	根
	

	
	
	
	
	/
	排气筒
	高8m（DA003）
	1
	根
	

	
	
	项
目
	原料名
称
	年耗量
	包
装
	规格
	形
态
	最大
储存
量t
	来
源
	贮存
位置
	备注
	

	
	
	生
产
车
间
	铜选厂尾矿渣（干
量）
	8万t/a
	桶
装
	100kg/
桶
	固
态
	4000
	外
购
	原料
车间
	含水率10%
	

	
	
	
	发酵成
品料
	13.2万t/a
	袋
装
	100kg/
袋
	固
态
	000
	外
购
	原料
车间
	成品料
	

	
	
	
	膨润土
	0.4万t/a
	袋
	50kg/袋
	固
	100
	外
	原料
	/
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	装
	
	
	

	
	
	



	
	态
	
	
	

	
	
	



	
	购
	
	
	

	
	
	



	车间
	
	
	

	
	
	



	
	

	
	
	化
验
楼
	
	
	

	
	
	



	盐酸
	
	
	

	
	
	



	0.5kg/a
	
	
	

	
	
	



	瓶
装
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	液
态
	
	
	

	
	
	



	0.0005
	
	
	

	
	
	



	外
购
	
	
	

	
	
	



	化验
楼
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	
	氟化钾
	
	
	

	
	
	



	0.5kg/a
	
	
	

	
	
	



	瓶
装
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	固
态
	
	
	

	
	
	



	0.0005
	
	
	

	
	
	



	外
购
	
	
	

	
	
	



	化验
楼
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	
	氢氧化钠
	
	
	

	
	
	



	0.5kg/a
	
	
	

	
	
	



	袋
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	固
态
	
	
	

	
	
	



	0.0005
	
	
	

	
	
	



	外
购
	
	
	

	
	
	



	化验
楼
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	
	明胶
	
	
	

	
	
	



	0.5kg/a
	
	
	

	
	
	



	袋
装
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	固
态
	
	
	

	
	
	



	0.0005
	
	
	

	
	
	



	外
购
	
	
	

	
	
	



	化验
楼
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	能
源
及
燃
料
及
其
他
	
	
	

	
	
	



	水
	
	
	

	
	
	



	2.3789万m3/a
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	园
区
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	
	电
	
	
	

	
	
	



	460万
KWh/a
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	园
区
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	
	天然气
	
	
	

	
	
	



	34.46万m3/a
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	园
区
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	/
	
	
	

	
	
	



	

	
	
	注：①项目外购发酵成品料，由植物桔柑、畜牧粪便等经过翻堆、植菌、发酵、除臭、破
碎、筛分、烘干后制成。
②天然气含硫量、发热值参考《天然气》（GB17820-2018）中二类天然气。
③项目回转窑采用1台60万大卡的燃烧机，高位发热量35438KJ/m3。参考《锅炉节能技术监督管理规程》（TSGG0002-2010）表A-4燃油、燃气工业锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值，热效率按照90%来考虑，则回转窑天然气用量约为600000×4.184/35438/0.9=78.71m3/h；拟建项目工作时间为2640h/a，则天然气用量为20.78万m3/a，天然气由园区天然气管网供给。
④项目热风炉高位发热量31400KJ/m3。参考《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002-2010）表A-4燃油、燃气工业锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值，热效率按照90%来考虑，则烘干机天然气用量约为350000×4.184/31400/0.9=51.81m3/h；项目工作时间为2640h/a，则天然气用量为13.68万m3/a，天然气由园区天然气管网供给。
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	氧化硅等，还包含有色金属或稀有金属。尾矿渣的粒度通常为0.001~1毫
米。
	

	
	
	2
	膨润
土
	膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具较好的离子交换性。
	

	
	
	3
	发酵
成品
料
	项目外购发酵成品料，不在项目区发酵，由植物桔柑、畜牧粪便等经过翻
堆、植菌、发酵、除臭、破碎、筛分、烘干后制成。
	

	
	
	4
	盐酸
	盐酸（hydrochloricacid）是氯化氢（HCl）的水溶液，工业用途广泛。盐酸为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸。
盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。
	

	
	
	5
	氟化
钾
	氟化钾，是一种无机盐，化学式为KF，为白色结晶性粉末，味咸，易吸
湿，溶于水，不溶于乙醇。
	

	
	
	6
	氢氧
化钠
	白色不透明固体，易潮解。熔点：318.4℃，沸点：1390℃，溶解性：易
溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。
	

	
	
	7
	明胶
	明胶是一种大分子的亲水胶体，是胶原部分水解后的产物。无色至浅黄色固体，成粉状、片状或块状。有光泽，无嗅，无味。相对分子质量约50000～100000。相对密度1.3～1.4。不溶于水，但浸泡在水中时，可吸收5～10倍的水而膨胀软化，如果加热，则溶解成胶体，冷却至35～40℃以下，成为凝胶状；如果将水溶液长时间煮沸，因分解而使性质发生变化，冷却
后不再形成凝胶。不溶于乙醇、乙醚和氯仿，溶于热水、甘油、丙二醇、
乙酸、水杨酸、苯二甲酸、尿素、硫脲，硫氰酸盐和溴化钾等。本品浓度在5%以下不凝固，通常以10%～15%的溶液形成凝胶。胶凝化的温度随浓度、共存的盐类和pH值而不同。粘度及凝胶强度因相对分子质量分布情况而异，同时受pH温度和电解质的影响。本品溶液如遇甲醛，则变成不溶于水的不可逆凝胶。本品易吸湿，因细菌而腐败，保存应注意。水解
时，可得到各种氨基酸。
	

	
	
	8
	天然
气
	项目热风炉使用天然气为燃料，由园区天然气管网供给。
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	验室（自然资源部昆明矿产资源检测中心）光谱半定量检测结果（编号：25F0258），项目尾矿渣回转窑焙烧前烧后光谱半定量检测结果见下表。
	表2.5.3-1
	项目烧前烧后光谱半定量分析报告一览表
	单位：w（B）/（10-2）




	
	
	名称
	尾矿渣烧前数值
	尾矿渣烧后样数值
	

	
	
	钡
	Ba
	0.06
	0.07
	

	
	
	铍
	Be
	＜0.001
	＜0.001
	

	
	
	锑
	Sb
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	锰
	Mn
	0.05
	0.06
	

	
	
	镁
	Mg
	2
	1.5
	

	
	
	铅
	Pb
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	锡
	Sn
	＜0.003
	＜0.003
	

	
	
	砷
	As
	＜0.03
	＜0.03
	

	
	
	硅
	Si
	18
	17
	

	
	
	镓
	Ga
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	钨
	W
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	铌
	Nb
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	铬
	Cr
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	铁
	Fe
	0.2
	0.2
	

	
	
	锗
	Ge
	＜0.003
	＜0.003
	

	
	
	镍
	Ni
	＜0.005
	＜0.005
	

	
	
	铋
	Bi
	＜0.003
	＜0.003
	

	
	
	铝
	Al
	1
	1.5
	

	
	
	钼
	Mo
	＜0.003
	＜0.003
	

	
	
	钙
	Ca
	25
	27
	

	
	
	钒
	V
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	钇
	Y
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	镧
	La
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	铜
	Cu
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	镉
	Cd
	＜0.003
	＜0.003
	

	
	
	银
	Ag
	＜0.0001
	＜0.0001
	

	
	
	镱
	Yb
	＜0.003
	＜0.003
	

	
	
	锌
	Zn
	＜0.01
	＜0.01
	

	
	
	钛
	Ti
	0.06
	0.1
	

	
	
	锆
	Zr
	＜0.01
	0.01
	

	
	
	钴
	Co
	＜0.005
	＜0.005
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	注：在计算焙烧废气时，①对于表格中带“＜”的元素不进行考虑；②在进行物料平衡计算时，元素含量未减少的不进行考虑；③焙烧废气考虑元素特征，由于焙烧后尾矿渣含水，焙烧过程不形成重金属及其化合物的元素不进行考虑；④综上分析，项目焙烧废气考虑的重金属其化合物为锰、锶。
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		（3）原料尾矿渣属性鉴定
	本项目尾矿渣由昆明市东川区小江固体废物治理有限公司尾矿库（黄水箐尾矿库）提供，根据黄水箐尾矿库环评及竣工环境保护验收的批复，该尾矿渣属于第I类一般工业固废。根据建设单位与昆明市东川区小江固体废物治理有限公司签订的协议（具体见附件），项目使用原料选尾矿渣不属于危险废物；协议中的使用量为该公司后续可能发展的生产线共同使用量，本项目仅使用8万吨尾矿渣；协议中由该协议方运输至厂区，不属于本次环评内容。该黄水箐尾矿库手续齐全，因此项目尾矿渣由黄水箐尾矿库供给符合要求。
	（4）原料尾矿渣放射性鉴定
	根据生态环境部《关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告》（公告2020年第54号）：“依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》，并且原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度超过1贝可/克（Bq/g）的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应当组织编制辐射环境影响评价专篇，并纳入环境影响报告书（表）同步报批。”
	根据云南省地质矿产勘查开发局中心实验室（自然资源部昆明矿产资源检测中心）光谱半定量检测结果（编号：25F0258），项目尾矿渣未检出铀-238，钍-232，镭-226、钾-40，故不需要编制辐射环境影响评价专篇。
2.6主要产品及产能
2.6.1产品方案
本项目产品方案如下表。
表2.6.1-1	产品方案一览表
	序号
	产品名称
	物理状
	规格
	年产量
	备注

	1
	土壤调理剂
	固体
	200kg/
袋
	20万t/a
	项目铜选厂尾矿渣经回转窑焙烧后再添加发酵成品料及辅料配比后形成土壤调理剂。

	注：本项目土壤调理剂需经农业部门登记，由省市级土肥站初审后，送农业部有关认证机构评审与审批；通过登记管理，对土壤调理剂产品的安全性、有效性、适用性进行严格把关后出售。
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	本项目利用一般工业固体废物铜选厂尾矿渣焙烧后与购买的发酵成品料及膨润土混合配比后生产土壤调理剂。建设单位从成立至今，致力于该项目技术的研发，该项目技术工艺为建设单位发明的专利（专利号202210173277.9）。根据建设单位前后实验多次后，项目尾矿渣回转窑焙烧前进料3kg（含水率10%），出料为2.4kg（含水率2%）。该项目产品能更好提高土壤质量，使土壤不板结，且调节土壤酸碱度，促进植物生长，减少病虫害的发生。
	2.6.2产品执行标准
	项目原料尾矿渣回转窑烘干焙烧后的熟料，然后经破碎、球磨、配比添加辅料搅拌、造粒、烘干等制成颗粒料状，且具有硅等有益元素的弱碱性土壤调理剂，本项目加工不改变原料成分及比例，因此项目产品质量满足中国无机盐工业协会团体标准《硅钙钾镁土壤调理剂》（T/CISIA0002-2018）中相关要求，具体见下表。
表2.6.2-1	技术指标要求一览表
	硅钙钾镁土壤调理剂
	颗粒指标

	有效硅（SiO2，以氧化物计），%
	≥27.0

	有效钙（CaO，以氧化物计），%
	≥25.0

	有效钾（KaO，以氧化物计），%
	≥4.0

	有效镁（MaO，以氧化物计），%
	≥4.0

	水分（H2O，以化合物计），%
	≤3.0

	pH（1:250倍稀释）
	9.0~11.0

	粒度（1.00~4.75mm），%
	≥90

	强度，N
	≥10


表2.6.2-2	限量指标要求
	项目
	参数

	砷及其化合物的质量分数（以As计），%
	≤0.005

	镉及其化合物的质量分数（以Cd计），%
	≤0.001

	铅及其化合物的质量分数（以Pb计），%
	≤0.02

	铬及其化合物的质量分数（以Cr计），%
	≤0.05

	汞及其化合物的质量分数（以Hg计），%
	≤0.0005


2.7劳动定员及工作制度
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	项目劳动定员50人，年工作330天，每天工作8小时，均在项目区食宿。
2.8项目施工进度及施工方案
	施工人员：施工人员约10人，施工人员均不在施工现场食宿。
施工进度：总工期14个月，计划于2025年10月开工，2026年12月完工。施工方案：施工过程中不单独设置施工营地及施工三场等，建设过程中的建
筑材料均于东川区具有合法手续的供应商购买。
2.9相关平衡
2.9.1物料平衡
本项目物料平衡详见下表。
	表2.9.1-1
	项目物料平衡一览表
	单位：t/a



	投入
	产出

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）
	备注

	铜选厂尾矿渣（干量）
	80000
	土壤调理剂
	200000
	

	发酵成品料
	132000
	焙烧颗粒物
	0.0004
	

	膨润土
	4000
	焙烧重金属废气
	0.736
	

	新鲜水
	100
	破碎有组织粉尘
	0.256
	

	
	
	破碎无组织粉尘
	0.960
	

	
	
	球磨有组织粉尘
	0.768
	

	
	
	球磨无组织粉尘
	2.880
	

	
	
	1#布袋除尘器除尘灰
	86.2606
	

	
	
	预处理车间沉降粉尘
	8.960
	

	
	
	造粒车间有组织粉尘
	1.184
	

	
	
	造粒车间无组织粉尘
	4.440
	

	
	
	2#布袋除尘器除尘灰
	58.016
	

	
	
	造粒车间沉降粉尘
	10.360
	

	
	
	其他损耗
	15925.179
	水分损耗

	合计
	216100
	合计
	216100
	


物料平衡见下图。
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	图2.9.1-1
	项目物料平衡图
	单位：t/a


2.9.2水平衡
项目用排水情况见下表。
表2.9.2-1	项目用排水情况一览表
	序
	用水
	用水
	用水量
	废水产生量
	备注
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	号
	环节
	来源
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	
	

	
	
	1
	水淬
	新鲜
水
	387.880
	128000.4
	/
	/
	项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池，定期补充新鲜水，无废水外
排。
	

	
	
	2
	化验
室
	新鲜
水
	0.020
（每
次）
	0.960
	0.016
（每
次）
	0.768
	化验室废水经设置的1个1m3的专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存间后委托有资质单位处置。
	

	
	
	3
	搅拌
	新鲜
水
	0.303
	100
	/
	/
	项目在搅拌工序中会加
入少量水润物料搅拌。
	

	
	
	4
	办公
生活
	新鲜
水
	5
	1650
	4
	1320
	项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池；依托厂区2个容积分别为6m3
的化粪池处理。产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	

	
	
	5
	初期
雨水
	/
	/
	32.955m3/次
	经1个36m3初期雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	

	
	
	6
	绿化
	新鲜
水
	3.600
	918
	/
	/
	全部植物蒸腾消耗，无
废水产生。
	

	
	
	合计
	396.803
	130669.360
	4
	1320
	/
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	图2.9.2-1
	项目晴天水平衡图
	单位：m3/d


[image: ]
	图2.9.2-2
	项目非晴天水平衡图
	单位：m3/d
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	工
艺
流
程
和
产
排
污
环
节
	2.10工艺流程
	2.10.1施工期工艺
	项目办公楼、化验楼、宿舍食堂楼、厂区道路利用现有，且项目区域地面已硬化，因此项目主要拆除原厂房新建厂房、危险废物贮存间、停车场等配套设施。项目预计2026年12月建设完成，建设期为14个月，施工人数约为10人，施工人员不在施工现场食宿。项目施工工艺流程及产污情况见下图。
[image: ]
图2.10.1-1	项目施工期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
拆除原有厂房：项目拆除部分原有厂房，并按照设计新建厂房及车间。
新建主体工程：项目对预处理车间、造粒车间、原料车间、成品仓库、危险废物贮存间、一般固废暂存间等地面、裙墙增设防腐、防渗围堰等措施建设。该过程中会有废气、废水、固废、噪声等污染物产生。
	设备安装：根据预留的固定位置进行设备的安装、调试。该过程中会有建筑垃圾、噪声等污染物产生。
	2.10.2运营期生产工艺
	项目预处理车间作为项目原料尾矿渣预处理车间，主要生产工序为投料、焙烧、水淬、破碎、球磨；造粒车间作为项目土壤调理剂产品车间，主要生产工序为搅拌、造粒、烘干、冷却、筛分、包装。项目在造粒车间中搅拌、造粒、烘干工序为简单的物理加工过程，无化学反应，也不涉及翻堆、发酵等工艺。	项目生产工艺流程及产污节点如下图所示。
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	图2.10.2-1项目运营期生产工艺及产污节点图
工艺流程简述：
	（1）投料
	项目将外购的铜选厂尾矿渣通过振动喂料机投入回转窑，根据设计，项目铜选厂尾矿渣焙烧前含水率约10%，为湿料尾矿渣，因此投料过程中不会产生投料粉尘，仅会产生废包装桶。
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	（2）焙烧
项目回转窑使用天然气为燃料，该天然气由园区天然气管网提供。项目回转
窑直接燃烧天然气，产生的热空气直接通入到回转窑内，与尾矿渣直接接触进行
焙烧。
项目先将尾矿渣输送到窑尾，通过回转窑的不断转动，进入窑尾的尾矿渣不
停地进入烘干和预热段，该温度此时为200℃左右；随着窑内强大的引风和鼓风逆向进入中温段，将物料温度烘干后预热至700℃左右；而后再进入高温段，在高温段窑内温度达到1200℃。项目回转窑焙烧时间共15min，焙烧过程在密封的回转窑内进行。项目焙烧主要作用为焙烧尾矿渣水分，焙烧过程中不添加任何药
剂。
	根据建设单位提供的样品分析，尾矿渣焙烧前含水率约10%，焙烧后含水率约2%，尾矿渣焙烧后物料量减少20%，焙烧后尾矿渣物料量为6.4万t/a。
项目回转窑焙烧过程会产生SO2、NOx、颗粒物、锰及其化合物、锶及其化合物，焙烧废气在负压状态下经集气管道+1#布袋除尘器收集处理后通过排气筒（DA001）排放。
	（3）水淬
	项目拟设置一个50m3的水淬水池，将高温的焙烧尾矿渣浸入水中进行冷却，从而降低物料温度；该尾矿渣温度较高，浸入时，水会急速消耗，因此需定期补
充新鲜水。冷却后的尾矿渣通过皮带输送至破碎工序。
	（4）破碎
	项目将冷却后的物料通过斗式提升机送入1套颚式破碎机进行破碎，对物料进行破碎得到粒径≤160目的物料后进入球磨工段；项目在造粒车间筛分工段筛分出不合格品重新进入破碎工段进行破碎。
	颚式破碎机为密封状态，通过在破碎机出料口设置集气罩，破碎粉尘经集气罩+1#布袋除尘器收集处理后通过排气筒（DA001）排放。
	（5）球磨
	项目通过破碎产生的物料首先进入1个80m3的料斗，通过料斗进入的球磨段工序，球磨工序拟设置1台球磨机，对物料进行球磨，球磨后是物料的粒径≤220
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	目，球磨过程在密封的球磨机内进行，球磨机为密封状态，通过在破碎机出料口设置集气罩，破碎粉尘经集气罩+1#布袋除尘器收集处理后通过排气筒（DA001）排放。球磨后的细料通过皮带输送至造粒车间搅拌工序进行搅拌。
	（6）搅拌
	项目经计量好的细料（20%）、发酵成品料（78%）、膨润土（2%）通过皮带输送入双轴搅拌机，搅拌过程中通过管道添加新鲜水（0.05%），起到调节物料干湿均匀的作用，该过程不会产生废水。项目原辅料在搅拌机中混合搅拌使之均匀混合。搅拌过程中会产生粉尘，搅拌机上方设置集气罩，搅拌粉尘经集气罩+2#布袋除尘器收集处理后通过排气筒（DA002）排放。
	（7）造粒
	搅拌混合完成后，送至转鼓造粒机中进行造粒，同时通过喷水器喷洒少量的水分，在滚动的造粒机筒体外加机械力作用下，粒子间和粉体受到挤压、摩擦和碰撞等短程力作用，粒子不断压实，粒子内的液相被挤压而从毛细管中渗出粒子表面，在挤压滚动作用下，逐渐形成大小适宜、粒度均匀的粒子。造粒机为封闭式，造粒过程中会产生粉尘，造粒机上方设置集气罩，造粒粉尘经集气罩+2#布袋除尘器收集处理后通过排气筒（DA002）排放。
	（8）烘干
	项目烘干机使用天然气为燃料，该天然气由园区天然气管网提供。为降低产品颗粒的水份含量，增强颗粒强度，延长颗粒保存期限，对颗粒料进行烘干。
项目烘干系统由热风炉+烘干机+引风机组成。热风炉燃烧天然气产生的高温热气（烟气）进入热交换桶内，再热交换桶内鼓入空气和高温热气（烟气）进行间接热交换，热交换后的洁净热空气进入烘干机进行烘干，洁净热空气（50-80℃）与物料接触，从而使物料温度不断升高，水分不断被蒸发，仅为烘干水分，烘干时间10min，最终符合水分要求的物料从下部出口卸料，带着水蒸气的气体由通风管道被风机抽出。烘干机可将半成品含水率8%直接烘干至含水率1.5%，整个过程在封闭系统内进行。
烘干工序将产生烘干粉尘（颗粒物），烘干废气经集气罩+2#布袋除尘器收集处理后通过排气筒（DA002）排放；而燃烧烟气主要为天然气燃烧产生，其污


—56—


	
	染物类型包括颗粒物、SO2、NOx，针对燃烧烟气，项目拟通过低氮燃烧处理，经处理后通过1根Φ0.4m、高8m的排气筒（DA003）外排。
	（9）冷却
	经烘干后的半成品通过皮带送入回转式冷却机中，物料在冷却机作用下充分与空气接触并进行冷却，物料经冷却机处理后降低物料到一定温度，以便于下一步进行输送、贮存。冷却过程在密封的冷却机内进行，主要起到降低物料温度的作用。
	（10）筛分
	经冷却的半成品土壤调理剂通过皮带输送至筛分机内进行筛分，合格品输送入包装机包装，不合格产品经皮带输送返回造粒工序。筛分过程会产生粉尘，筛分机上方设置集气罩，筛分粉尘经集气罩+2#布袋除尘器收集处理后通过排气筒（DA002）排放。
	（11）检测
	项目对生产出的土壤调理剂进行成分检测（出产一批土壤调理剂时，采少量进行试验），检测未达标的土壤调理剂返回至造粒工序，禁止外售。该过程会产生少量化验废水，废水产生量较小，化验室废水经专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存间后委托有资质单位处置。
	（12）包装
	项目合格的土壤调理剂便可送入包装机包装，经包装机计量后，按规格为每袋20kg、40kg的编织袋进行包装后送入成品仓库。
2.10.3产污环节
（1）施工期产污环节
项目施工期产污环节主要有：扬尘、废水、噪声及固体废物。
（2）运营期产污环节
根据项目工艺流程可知，本项目运营期产污环节具体如下。
	根据项目工艺，项目产生的废气为SO2、NOx、颗粒物、锰及其化合物、锶及其化合物。
根据项目工艺，项目主要产生化验废水及生活污水。
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	根据项目工艺，项目噪声污染源主要为设备噪声。
根据项目工艺，项目产生的主要固体废物包括一般固体废物、生活垃圾、危险废物。一般固体废物包括废包装材料、不合格产品、布袋除尘灰；危险废物包括废机油、化验室固废和废液。
项目生产工艺流程及产污节点汇总具体见下表。
表2.10.3-1	项目产污环节汇总一览表
	类别
	序号
	污染来源
	主要污染物

	废气
	G1
	焙烧
	SO2、NOx、颗粒物、锰及其化合物、锶及其
化合物

	
	G2
	破碎
	颗粒物

	
	G3
	搅拌
	颗粒物

	
	G4
	造粒
	颗粒物

	
	G5
	烘干
	颗粒物、SO2、NOX

	
	G6
	筛分
	颗粒物

	废水
	W1
	化验室
	化验废水

	
	W2
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、
动植物油

	固体废物
	S1
	包装材料
	废包装材料

	
	S2
	筛分、检验
	不合格产品

	
	S3
	布袋除尘
	除尘灰

	
	S4
	设备维修
	废机油

	
	S5
	化验楼
	固废和废液

	噪声
	N
	生产设备等
	75~95dB（A）
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	与
项
目
有
关
的
原
有
环
境
污
染
问
题
	项目购买云南东川产业园区四方地片区场地，该场地原为昆明唱响工贸有限公司所在地，昆明唱响工贸有限公司对原厂区生产设备进行了拆除后，并办理了排污许可证注销手续；后昆明嘉龙环保科技有限公司购买了该场地但未进行项目建设，因此该场地保留部分原有厂房；四川鑫诚智投资管理有限公司从昆明嘉龙环保科技有限公司购买该场地，四川鑫诚智投资管理有限公司法人与建设单位法人为同一个法人，因此项目购买该场地建设云南应发生物科技股份有限公司年产20万吨土壤调理剂建设项目。
根据现场勘察，该厂区目前处于闲置状态，无生产；目前该场内剩余昆明唱响工贸有限公司原有部分老厂房及办公生活楼等。其中原有办公楼、化验楼、宿舍食堂楼、厂区道路、管网等为本项目沿用；项目造粒车间、原料车间、成品仓库拆除原老厂房后新建，项目预处理车间新建，并配套建设停车场等辅助设施。因此，项目场地不存在原有污染源问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
域
环
境
质
量
现
状
	3.1环境质量现状
3.1.1环境空气质量现状
	（1）达标情况判定
	项目位于云南东川产业园区四方地片区，项目所在地功能区划属环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。
本次评价收集了昆明市生态环境局2025年6月4日在昆明市生态环境局官网发布的《昆明市生态环境局召开2024年昆明市生态环境状况新闻通报会》相关数据，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准。因此，可判定东川区属于环境空气达标区。
	（2）特征污染物调查
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
项目运营期特征污染物为TSP，根据指南要求，本项目拟引用《云南省昆明市鑫砼源新型建筑材料有限公司液体速凝剂、减水剂、硫酸铝的生产及加工项目环境影响后评价报告书》中委托中博源检测（云南）有限公司于2024年8月6日至2024年8月13日对区域TSP的监测数据，该监测点位位于项目区下风向1750m处。
（1）监测参数设置及数据来源
监测参数如下表所示。
表3.1.1-1	监测参数一览表

	
	
	序
号
	监测项目
	监测点位
	采样时间及监测
频率
	数据来源及监测单位
	

	
	
	1
	TSP
	引用点位为云南省昆明市鑫砼源新型建筑材料有限公
	2024年8月6日至2024年8月13日，连续检测7天。
	《云南省昆明市鑫砼源新型建筑材料有限公司液体速凝剂、减水剂、硫酸铝的生产及加工项目环境影响后评
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	司液体速凝剂、减水剂、硫酸铝的生产及加工项目监测点位，位于项目区下风向1750m处。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	价报告书》时委托中博源检测（云南）有限公司监测。
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	与2023年相比，小江的四级站断面、阿旺（姑海）断面水质类别保持Ⅱ类不变。因此，小江水质断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准水质要求。
	3.1.3声环境质量现状
	项目位于云南东川产业园区四方地片区，项目所在区域为声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，可不进行声环境质量现状调查。
	3.1.4地下水环境质量现状
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，“污染影响类报告表原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目主要污染物为TSP、SO2、NOx，存在地下水和土壤影响途径，应需开展地下水和土壤环境质量现状调查。
项目位于云南东川产业园区四方地片区，根据调查，项目所在区域的地下水主要功能为工农业用水，属于地下水质量III类。根据项目区域水文地质概况，区域地下水流向为由东南方向流向西北方向。为了解项目区域地下水情况，评价期间，本项目拟引用《中科翔睿（云南）新型包装材料有限公司年产10万吨新型再生包装材料建设项目》中委托云南加莱希安全检测有限公司于2025年9月3日对小江（大白河）的地下水监测井的监测数据以留作背景值。该监测点与本项目属于同一地质单元，位于本项目西南侧3000m处，与项目区处于同一水文地质单元，具体的监测情况如下：
（1）监测参数设置及数据来源
监测参数如下表所示。
表3.1.4-1	监测参数一览表

	
	
	序号
	项目
	监测情况
	

	
	
	1
	监测点位
	地下水监测井（经度103.137172；纬度26.139890），共1个监
测点位。
	

	
	
	2
	监测项目
	pH、总硬度、溶解性总固体氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、
高锰酸盐指数、六价铬、挥发酚、氯化物、石油类、钾、钠、钙、
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	镁、铅、镉、铁、锰、砷、汞、总大肠菌群、细菌总数、碳酸根、
碳酸氢根、氯离子、硫酸根离子、氰化物，共28项。
	

	
	
	3
	监测频次
	检测1天，每天检测1次。
	

	
	
	4
	采样时间
	2025年9月3日。
	

	
	
	5
	监测方法
	按照国家相关要求进行。
	

	
	
	样品类型
	分析项目
	采样日期
	地下水监测井
	标准值
	达标情
况
	

	
	
	地下水
	pH（无量纲）
	2025.9.3
	7.1
	6.5~8.5
	达标
	

	
	
	
	总硬度
	2025.9.3
	367
	450
	达标
	

	
	
	
	溶解性总固体
	2025.9.3
	583
	1000
	达标
	

	
	
	
	氨氮
	2025.9.3
	0.396
	0.5
	达标
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	2025.9.3
	0.303
	20
	达标
	

	
	
	
	亚硝酸盐氮
	2025.9.3
	0.314
	1.0
	达标
	

	
	
	
	硫酸盐
	2025.9.3
	149
	250
	达标
	

	
	
	
	SO42-
	2025.9.3
	149
	/
	/
	

	
	
	
	氯化物
	2025.9.3
	30.1
	250
	达标
	

	
	
	
	Cl-
	2025.9.3
	30.1
	/
	/
	

	
	
	
	高锰酸钾指数
	2025.9.3
	0.71
	/
	/
	

	
	
	
	挥发酚
	2025.9.3
	＜0.0003
	0.002
	达标
	

	
	
	
	六价铬
	2025.9.3
	＜0.004
	0.05
	达标
	

	
	
	
	石油类
	2025.9.3
	＜0.01
	/
	/
	

	
	
	
	钾
	2025.9.3
	1.19
	/
	/
	

	
	
	
	钠
	2025.9.3
	15.29
	200
	达标
	

	
	
	
	钙
	2025.9.3
	48.3
	/
	/
	

	
	
	
	镁
	2025.9.3
	42.3
	/
	/
	

	
	
	
	铅
	2025.9.3
	＜0.00025
	0.01
	达标
	

	
	
	
	镉
	2025.9.3
	0.00021
	0.005
	达标
	

	
	
	
	铁
	2025.9.3
	0.06
	0.3
	达标
	

	
	
	
	锰
	2025.9.3
	0.01
	0.1
	达标
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	砷
	2025.9.3
	0.0093
	0.01
	达标
	

	
	
	
	汞
	2025.9.3
	＜0.00004
	0.001
	达标
	

	
	
	
	CO32-
	2025.9.3
	未检出
	/
	/
	

	
	
	
	HCO3-
	2025.9.3
	4.69
	/
	/
	

	
	
	
	细菌总数
（CFU/mL）
	2025.9.3
	40
	100
	达标
	

	
	
	
	总大肠菌群
（MPN/100mL）
	2025.9.3
	1
	3.0
	达标
	

	
	
	
	氰化物
	2025.9.3
	＜0.004
	0.05
	达标
	

	
	
	备注：检测结果低于检出限时，该项目检测结果以“＜检出限”表示。
	

	
	
	序号
	项目
	监测情况
	

	
	
	1
	监测点位
	占地范围内1个表层样：T1（东经103°8′7.337″，北纬26°10′3.086″）
	

	
	
	2
	监测项目
		①理化性质：pH、阳离子交换量，氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、总孔隙度。
②重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍。
③挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。
④半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘。
⑤锰。
共52项。
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	二氯甲烷
	616
	1.5L
	达标
	

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	1.4L
	达标
	

	
	
	1,1-二氯乙烷
	9
	1.2L
	达标
	

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	1.3L
	达标
	

	
	
	氯仿
	0.9
	1.1L
	达标
	

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	1.3L
	达标
	

	
	
	四氯化碳
	2.8
	1.3L
	达标
	

	
	
	苯
	4
	1.9L
	达标
	

	
	
	1,2-二氯乙烷
	5
	1.3L
	达标
	

	
	
	三氯乙烯
	2.8
	1.2L
	达标
	

	
	
	1,2-二氯丙烷
	5
	1.1L
	达标
	

	
	
	甲
	1200
	1.3L
	达标
	

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	1.2L
	达标
	

	
	
	四氯乙烯
	53
	1.4L
	达标
	

	
	
	氯苯
	270
	1.2L
	达标
	

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	1.2L
	达标
	

	
	
	乙苯
	28
	1.2L
	达标
	

	
	
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	1.2L
	达标
	

	
	
	邻-二甲苯
	640
	1.2L
	达标
	

	
	
	苯乙烯
	1290
	1.1L
	达标
	

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	1.2L
	达标
	

	
	
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	1.1L
	达标
	

	
	
	1,4-二氯苯
	20
	1.5L
	达标
	

	
	
	1,2-二氯苯
	560
	1.5L
	达标
	

	
	
	苯胺
	260
	0.06L
	达标
	

	
	
	2-氯苯酚
	2256
	0.09L
	达标
	

	
	
	硝基苯
	76
	0.09L
	达标
	

	
	
	萘
	70
	0.1L
	达标
	

	
	
	苯并〔a〕蒽
	15
	0.1L
	达标
	

	
	
	䓛
	1293
	0.2L
	达标
	

	
	
	苯并〔b〕荧蒽
	15
	0.1L
	达标
	

	
	
	苯并〔k〕荧蒽
	151
	0.1L
	达标
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	苯并〔a〕芘
1.5
0.1L
达标
茚并〔1,2,3-cd〕芘
15
0.1L
达标
二苯并〔a,h〕蒽
1.5
0.2L
达标
注：检测结果后面带有字母“L”标识检测结果低于该检测方法检出限。

	
	

	
	

	
	

	环
境
保
护
目
标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，编制报告表的建设项目环境保护目标类别包括大气环境、地表水环境、声环境、地下水环境和生态环境。本项目设置的环境保护目标具体如下。
3.2大气环境保护目标
	3.2.1大气环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）判定，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，具体见附图，故不设置大气环境保护目标。
	3.2.2地表水环境保护目标
	根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源
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	保护区等。
	根据项目特点，项目区域属于小江汇水范围，因此将小江列入该项目地表水环境保护目标。具体如下表所示。
表3.2.2-1	地表水环境保护目标及保护级别一览表
	类
别
	保护
目标
	坐标
	与项目区的方位及距离
	高差
	保护级别

	地
表
水
	小江
		起点：东经103°07′6.56″，北纬26°09′58.83″；
	终点：东经103°06′5.69″，北纬26°10′59.86″。
	西南侧
1041m
	415m
	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）III类标准


	3.2.3地下水环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）判定，项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无需设置地下水环境保护目标
	3.2.4声环境环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）判定，项目周边50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，故不设置声环境保护目标。
	3.2.5生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）判定，项目周边500m范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标，故无生态环境保护目标。

		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


污染物排放控制标准
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.3污染物排放标准
3.3.1大气污染物排放标准
（1）施工期
根据项目特点，项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见下表。
	表3.3.1-1
	大气污染物综合排放标准限值
	浓度：mg/m3




	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


颗粒物
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


无组织排放监控浓度限值
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	污染物项目
	
	

	
	

	
	



	燃气锅炉
	
	

	
	

	
	



	污染物排放监控位置
	
	

	
	

	
	



	

	
	
	颗粒物
	
	

	
	

	
	



	20
	
	

	
	

	
	



	烟囱或烟道
	
	

	
	

	
	



	

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	

	
	



	50
	
	

	
	

	
	



	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	

	
	



	200
	
	

	
	

	
	



	
	

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	
	

	
	

	
	



	≤1
	
	

	
	

	
	



	烟囱排放口
	
	

	
	

	
	



	

	
	
		
	

	
	

	
	


序号
		
	

	
	

	
	


项目
		
	

	
	

	
	


A级标准
	

	
	
		
	

	
	

	
	


1
		
	

	
	

	
	


pH
		
	

	
	

	
	


6.5-9.5
	

	
	
		
	

	
	

	
	


2
		
	

	
	

	
	


CODcr
		
	

	
	

	
	


500
	

	
	
		
	

	
	

	
	


3
		
	

	
	

	
	


BOD5
		
	

	
	

	
	


350
	

	
	
		
	

	
	

	
	


4
		
	

	
	

	
	


SS
		
	

	
	

	
	


400
	

	
	
		
	

	
	

	
	


5
		
	

	
	

	
	


氨氮
		
	

	
	

	
	


45
	

	
	
		
	

	
	

	
	


6
		
	

	
	

	
	


总磷
		
	

	
	

	
	


8
	

	
	
		
	

	
	

	
	


7
		
	

	
	

	
	


动植物油
		
	

	
	

	
	


100
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阴离子表面活性剂
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“十四五”期间国家规定的污染物排放总量控制指标有：化学需氧量、氨氮，
氮氧化物、挥发性有机物。本环评建议总量控制指标如下：
	（1）废气
	项目产生的废气主要为颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物。颗粒物年排放量为10.547t/a，SO2年排放量为0.069t/a，NOx年排放量为0.458t/a，锰及其化合物年排放量为0.032t/a，锶及其化合物年排放量为0.704t/a。其中项目产生的废气颗粒物、SO2、NOx纳入园区废气总量控制指标。
	（2）废水
	项目生活污水产生量1320m3/a，其中CODcr排放量0.257t/a，氨氮排放量为0.048t/a。项目废水总排放量为1320m3/a；其中CODcr（0.257t/a）、氨氮
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	（0.048t/a）纳入四方地与碧谷工业园区污水处理厂总量控制指标。	（3）固废
固体废物处置率为100%。
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四、主要环境影响和保护措施
	施
工
期
环
境
保
护
措
施
		4.1施工期环境保护措施
	根据项目特点，项目办公楼、化验楼、宿舍食堂楼、厂区道路利用现有，且项目区域地面已硬化，因此项目主要拆除原厂房新建厂房、危险废物贮存间、停车场等配套设施。项目计划于2025年10月开工，于2026年12月建设完成，建设期为14个月，施工人数约为10人，施工人员不在施工现场食宿。
	4.1.1施工期大气污染防治措施
	（1）施工现场设置围挡设施，严禁敞开式作业；建筑材料和施工材料分类堆放并进行遮挡。
（2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；并采取遮阴网覆盖等措施降低扬尘产生。
	（3）尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。
	（4）施工车辆在进出施工场地需进行清洗，并定期对施工运输道路进行清洁措施；大风天气对堆存物料区、裸露地面采用篷布等措施进行覆盖。
（5）禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。临时料场应布置在施工区域内的临时固定区域，禁止随意堆放，使用过程中对料场进行及时覆盖，使用完成后对临时用地区进行及时地清理和恢复。
	（6）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，以减少运输过程中的扬尘。
（7）装修过程使用的涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，设备安装级调试过程中也会有部分粉尘、焊接废气等产生。产生量较少，呈无组织排放。采取购置质量合格、通过国家质量检验的低污染材料及对施工人员配备必要的防护装备和保证足够的通风量等措施。
	（8）施工车辆运作时会产生一定量的尾气，主要成分为碳氢化合物、CO和NOx等，属无组织排放，产生量较小，经大气稀释和扩散。
项目在采取了上述措施后，施工期大气对周围环境影响较小。
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		4.1.2施工期废水污染防治措施
	项目在施工过程中会产生少量施工废水，废水水质较单一，主要污染物为SS。施工废水经1个容积2m3的沉淀池收集沉淀后回用于项目区洒水降尘。
施工人员不在项目区食宿，施工人员到园区现有的卫生间入厕，洗手污水设2只30L的收集桶进行收集，后全部用于项目内施工场地洒水降尘，不外排；项目园区厂外外围已设置雨水沟，施工期雨天地表径流进入园区雨水管网；因此施工期废水对环境影响较小。
	4.1.3施工期噪声污染防治措施
	项目施工噪声主要来源于安装设备噪声其特点为随机性、不连续性和不规律性。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：
	（1）加强施工期的操作规范。
	（2）运输车辆进出施工场地时应控制车速，禁止鸣笛，减少车辆在施工场地的停留时间，减小运输噪声对环境的影响。
（3）禁止使用高噪声设备，尽量选择低噪声设备。
项目在采取了上述措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。
	4.1.4施工期固废污染防治措施
	项目施工期固体废物主要包括废土石方、建筑垃圾、设备包装固废及施工人员的生活垃圾等。其影响分析具体如下。
（1）项目施工过程建筑垃圾产生量约0.6t，建设垃圾包括混凝土块等，严格按照园区的要求，对其进行分类收集，其中废钢材收集后外售废品收购站；不可回收利用的则运至住建部门指定地点处置，禁止随意丢弃。
	（2）项目在对设备安装过程中，会产生一定量的设备包装固废产生量约0.05t，统一收集后委托环卫部门处理。
	（3）项目施工期生活垃圾产生量为0.5kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，统一收集后，委托环卫部门清运处置。
	采取上述措施后，项目施工期产生的各类固废均可得到妥善处置，对外环境影响可接受。
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	运营期环境影响和保护措施
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1运营期废气环境影响和保护措施
	（1）废气污染源强核算
	查阅《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）规定的核算方法：“产排污系数法”和“类比法”确定污染物产排量，参照《排污许可证申请与
核发技术规范-总则》（HJ942-2018）结合项目特点，确定项目污染物为颗粒物、SO2、NOx，项目废气污染源分为有组织废气和无组织废气，项目设置1条土壤调理剂生产线，年工作2640h，废气产生情况见下：
	①预处理车间废气
	⑴焙烧废气
	项目拟设置1台回转窑焙烧尾矿渣，该回转窑包含1台燃烧机，燃烧机为回转窑提供热空气，燃烧机使用天然气为燃料；物料在密封的设备中与热空气直接接触焙烧。回转窑焙烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、锰及其化合物和锶及其化合物。
A：项目回转窑用气量为20.78万m3/a；产生的SO2和NOx参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册表4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”；颗粒物参照《环境保护实用数据手册》（主编：胡名操，机械工业出版社，1990年）表2-68，用天然气作燃料的设备有害物质排放量，电厂及工业锅炉颗粒物排放浓度为80-240kg/106m3，即0.8-2.4kg/万m3，本项目颗粒物排放浓度从严执行，取2.4kg/万m3。则项目回转窑焙烧废气产污系数如下表所示。
表4.2.1-1	产污系数表
	污染物指标
	单位
	产污系数
	备注

	SO2
	kg/万m3-原料
	0.02S
	“S”表示含硫量，《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求，二类天然气中总含硫量不大于100mg/m3，S取值100。

	NOx
	kg/万m3-原料
	15.87
	低氮燃烧-国内一般

	颗粒物
	kg/万m3-原料
	0.8-2.4
	项目取2.4kg/万m3-原料


项目回转窑天然气使用量为20.78万m3/a，根据以上产污系数可得，SO2产
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	生量0.042t/a，NOx产生量0.330t/a，颗粒物产生量0.05t/a。焙烧废气产排情况如下表所示。
表4.2.1-2	焙烧废气产排情况一览表
	污染
物
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	产生量
（t/a）
	产生速
率
（kg/h）
	产生浓
度
（mg/m
3）
	
	排放量
（t/a）
	排放速
率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）

	废气
量
	10000m3/h
		经集气管道（负压收集，收集	效率100%）+1#布袋除尘器（除尘效率98%）收集处理后通过1根15m高
	排
	气
	筒


（DA001）排放。
	10000m3/h

	SO2
	0.04
2
	0.016
	1.6
	
	0.042
	0.016
	1.6

	NOx
	0.33
0
	0.125
	12.5
	
	0.330
	0.125
	12.5

	颗粒
物
	0.05
	0.02
	2
	
	0.02
	0.0004
	0.04


B：项目焙烧工序拟设置1台主体结构Φ3.2×55m回转窑，将尾矿渣投入回转窑中进行焙烧，该过程设备回转窑，高温段窑内温度1200℃，持续时间为15min，此过程结束后需对焙烧产生的废气进行处理。
根据云南省地质矿产勘查开发局中心实验室（自然资源部昆明矿产资源检测中心）光谱半定量检测结果（编号：25F0258），可以计算得到焙烧前尾矿渣及焙烧后尾矿渣中各元素的含量，根据物料平衡及元素特征，项目焙烧过程产生的回转窑废气主要包括锰及其化合物、锶及其化合物。计算结果见下表所示。
表4.2.1-3	焙烧前后尾矿渣中各元素的含量
	元素名称
	焙烧前尾矿渣80000t/a
	焙烧后尾矿渣64000t/a

	
	含量（%）
	含量（t/a）
	含量（%）
	含量（t/a）

	锰
	0.05
	40
	0.06
	38.4

	锶
	0.1
	80
	0.07
	44.8


通过物料平衡，可以计算得到焙烧废气中各污染物的产生量，结果见下表
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	所示。
表4.2.1-4	焙烧废气中各污染物的产生量
	污染物名称
	焙烧前尾矿渣中含
量（t/a）
	焙烧后尾矿渣中含
量（t/a）
	废气中含量（t/a）

	锰及其化合物
	40
	38.4
	1.6

	锶及其化合物
	80
	44.8
	35.2


焙烧废气治理措施示意图如下。
[image: ]
图4.2.1-1项目焙烧废气治理措施示意图
焙烧废气经密闭集气管道（管道及负压收集效率为100%）进入1#布袋除尘器（除尘效率98%），风量设计为10000m3/h，处理后通过排气筒（DA001）排放。根据物料衡算，项目回转窑焙烧废气产排量见下表。
表4.2.1-5	回转窑焙烧废气产排量一览表
	装置
	污染物
	污染物产生
	污染物排放

	
	
	产生浓度
（mg/m3）
	产生量
	排放浓度
（mg/m3）
	排放量

	
	
	
	t/a
	kg/h
	
	t/a
	kg/h

	焙烧废
气
	锰及其
化合物
	61
	1.6
	0.61
	1.2
	0.032
	0.012

	
	锶及其
化合物
	1333
	35.2
	13.33
	27
	0.704
	0.270


⑵破碎废气
项目破碎过程中会产生粉尘，破碎粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂产生的逸散尘排放因子可知，破碎粉尘量按0.25kg/t（矿渣）计。项目焙烧干燥后物料用量为6.4万t/a，则破碎废气产生量为16t/a。破碎在密闭颚式破碎机内进行破碎，破碎工段采用集气罩（负压状态、收集效率80%）+1#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%）收集处理后通过排气筒（DA001）排放。项目颗粒物有组织产生量为12.800t/a，产生速率为4.848kg/h，产生浓度为484.8mg/m3；排放量为0.256t/a，排放速率为0.097kg/h，排放浓度为9.7mg/m3。
项目破碎工序无组织粉尘产生量3.200t/a，产生速率为1.212kg/h，项目生产车间半密闭，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘沉降效率可达70%，则项目无组织粉尘排放量为0.960t/a，排放速率为0.349kg/h。
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	⑶球磨废气
项目球磨过程中会产生粉尘，球磨粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂产生的逸散尘排放因子可知，球磨粉尘量按0.75kg/t（矿渣）计。项目破碎后物料用量为6.4万t/a，则球磨废气产生量为48t/a。球磨在密闭球磨机内进行球磨，球磨工段采用集气罩（负压状态、收集效率80%）+1#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%）收集处理后通过排气筒（DA001）排放。项目颗粒物有组织产生量为38.400t/a，产生速率为14.545kg/h，产生浓度为1454.5mg/m3；排放量为0.768t/a，排放速率为0.291kg/h，排放浓度为29.1mg/m3。
项目破碎工序无组织粉尘产生量9.600t/a，产生速率为3.636kg/h，项目生产车间半密闭，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘沉降效率可达70%，则项目无组织粉尘排放量为2.880t/a，排放速率为1.091kg/h。
②造粒车间废气
⑴造粒车间废气
根据项目生产工艺可知，项目土壤调理剂生产线搅拌、造粒、烘干、筛分
工序会产生粉尘，造粒车间粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数
手册》（环境部公告2021年第24号）“工业源产排污核算方法和系数手册”中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”的产污系数，采用“混配/混配造粒”工艺生产的前处理及后处理颗粒物产生系数为0.37kg/t-产品，袋式除尘去除效率为98%。项目土壤调理剂产量为20万t/a，则造粒车间废气产生量共74t/a。
项目造粒车间产生的颗粒物采用集气罩（负压状态、收集效率80%）+2#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%）收集处理后通过排气筒（DA002）排放。项目有组织颗粒物产生量为59.200t/a，产生速率为22.424kg/h，产生浓度为2242.4mg/m3；排放量为1.184t/a，排放速率为0.448kg/h，排放浓度为44.8mg/m3。
项目造粒车间无组织粉尘产生量14.800t/a，产生速率为5.606kg/h，项目生产车间半密闭，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘沉降效率可达70%，
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	则项目无组织粉尘排放量为4.440t/a，排放速率为1.682kg/h。
	⑵燃烧废气
	项目造粒车间烘干机热风炉产生的SO2、NOx及颗粒物参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ-2018）中“表F.3燃气工业锅炉的废气排污系数”。废气产污系数如下表所示。
表4.2.1-6	产污系数表
	污染物指标
	单位
	产污系数
	备注

	SO2
	kg/万m3-燃料
	0.02S
	“S”表示含硫量，《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求，二类天然气中总含硫量不大于100mg/m3，S取值100。

	NOx
	kg/万m3-燃料
	9.36
	低氮燃烧

	颗粒物
	kg/万m3-燃料
	2.86
	/


根据建设单位提供的资料，项目设计废气量5000m3/h，项目造粒车间热风炉天然气使用量为13.68万m3/a，则项目热风炉SO2产生量0.027t/a，NOx产生量0.128t/a，颗粒物产生量0.039t/a。热风炉燃烧废气产排情况如下表所示。
表4.2.1-7	热风炉燃烧废气产排情况一览表
	污
染
物
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	产生
量
（t/a）
	产生速
率
（kg/h）
	产生浓度
（mg/m3）
	
	排放
量
（t/a）
	排放速
率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）

	废
气
量
	5000m3/h
	经集气管道收集后通过1根8m高排气筒（DA003）排放。
	5000m3/h

	SO2
	0.027
	0.010
	2
	
	0.027
	0.010
	2

	NO
x
	0.128
	0.048
	9.6
	
	0.128
	0.048
	9.6

	颗
粒
物
	0.039
	0.015
	3
	
	0.039
	0.015
	3


③食堂油烟
项目50名员工均在厂区食堂用餐，按平衡膳食推荐每人每天食用油量为30g，本项目每天使用食用油量为1.5kg/d，0.495t/a。在食堂烹饪过程中产生的
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	油烟挥发量按食用油量的2.83%计算，则本项目油烟产生量为0.042kg/d（0.006kg/h）、0.014t/a。项目食堂设置1台油烟净化器，风量为7000m3/h，本项目工作330天，日工作时间3h，油烟净化器油烟去除率约为60%左右，则项目油烟排放量为0.0168kg/d（0.002kg/h）、0.006t/a，则项目油烟排放浓度0.286mg/m3。
（2）废气污染物污染防治措施及达标分析
①废气污染物治理措施及排放方式
根据项目产污环节和废气污染源强核算可知，项目废气污染物排放源的治
理措施及排放方式如下表所示。
表4.2.1-8	项目废气排放情况表

	
	
	产排污环
节
	污染物种类
	治理设施及效率
	排放
形式
	排放口基本情况
	

	
	
	预
处
理
车
间
	焙烧
	颗粒物、
NOX、SO2、锰及其化合物、锶及其化合物
	项目破碎废气、球磨废气均设置集气罩，回转窑焙烧废气设置集气管道，废气经集中收集统一经管道输送至1#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%），处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
	有组
织
	排气筒参数
	

	
	
	
	
	
	
	
	高度
	15m
	

	
	
	
	
	
	
	
	内径
	0.6m
	

	
	
	
	
	
	
	
	温度
	常温
	

	
	
	
	
	
	
	
	编号
	DA001
	

	
	
	
	
	
	
	
	坐标
	E103°8′7.849″
N26°10′2.244″
	

	
	
	
	破碎
	颗粒物
	
	
	
	
	

	
	
	
	球磨
	颗粒物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	排污口类型
	一般排放口
	

	
	
	造
粒
车
间
	搅拌、造粒、烘干、筛分
	颗粒物
	项目搅拌废气、造粒废气、烘干废气、筛分废气均设置集气罩，废气经集中收集统一经管道输送至2#布袋除
	有组
织
	排气筒参数
	

	
	
	
	
	
	
	
	高度
	15m
	

	
	
	
	
	
	
	
	内径
	0.6m
	

	
	
	
	
	
	
	
	温度
	常温
	

	
	
	
	
	
	
	
	编号
	DA002
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	尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%）处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
	
	坐标
	E103°8′7.636″
N26°10′4.055″
	

	
	
	
	
	
	
	
	排污口类型
	一般排放口
	

	
	
	
	燃烧
废气
	颗粒物
	项目热风炉燃烧废气通过1根高8m的排气筒（DA003）直接外排。
	有组
织
	高度
	8m
	

	
	
	
	
	
	
	
	内径
	0.4m
	

	
	
	
	
	NOX
	
	
	温度
	常温
	

	
	
	
	
	
	
	
	编号
	DA003
	

	
	
	
	
	SO2
	
	
	坐标
	E103°8′7.308″
N26°10′4.818″
	

	
	
	食堂
	食堂油烟
	项目拟设置1台油烟
	净
	化
	器
	，
	风
	量


7000m3/h，年工作日
330天，日工作时间3h，
油烟净化器油烟去除
率约为60%左右。
	无组
织
	/
	

	
	
	预处理车
间、造粒车间
	粉尘
	项目预处理车间、造粒车间为三面围挡、地面硬化、设置顶棚的半封闭钢结构的生产车间。
	无组
织
	/
	

	
	
	产排污
环节
	污
染
物
种
类
	污染物产生情况
	污染物排放量和浓度
	排放标准
mg/m³
	达
标
情
况
	

	
	
	
	
	产生
量t/a
	产生
速率
kg/h
	产生浓度
mg/m3
	排放
量t/a
	排放速率kg/h
	排放
浓度
mg/m3
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	预
处
理
车
间
	焙
烧
废
气
	颗
粒
物
	0.05
	0.02
	2
	0.02
	0.00
04
	0.04
	≤120mg/m3、
≤3.5kg/h
	达
标
	

	
	
	
	
	SO2
	0.042
	0.016
	1.6
	0.042
	0.01
6
	1.6
	≤850mg/m3
	达
标
	

	
	
	
	
	NO
x
	0.330
	0.125
	12.5
	0.330
	0.12
5
	12.5
	≤240mg/m3、
≤0.77kg/h
	达
标
	

	
	
	
	
	锰
及
其
化
合
物
	1.6
	0.61
	61
	0.032
	0.01
2
	1.2
	/
	/
	

	
	
	
	
	锶
及
其
化
合
物
	35.2
	13.33
	1333
	0.704
	0.27
0
	27
	/
	/
	

	
	
	
	破
碎
废
气
	颗
粒
物
（
有
组
织）
	12.80
0
	4.848
	484.8
	0.256
	0.09
7
	9.7
	≤120mg/m3、
≤3.5kg/h
	达
标
	

	
	
	
	
	颗
粒
物
（
无
组
织）
	3.200
	1.212
	/
	0.960
	0.34
9
	/
	≤1.0mg/m3
	达
标
	

	
	
	
	
	合
计
	16
	6.060
	484.8
	1.216
	0.44
6
	9.7
	/
	/
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	球
磨
废
气
	颗
粒
物
（
有
组
织）
	38.40
0
	14.54
5
	1454.5
	0.768
	0.29
1
	29.1
	≤120mg/m3、
≤3.5kg/h
	达
标
	

	
	
	
	
	颗
粒
物
（
无
组
织）
	9.600
	3.636
	/
	2.880
	1.09
1
	/
	≤1.0mg/m3
	达
标
	

	
	
	
	
	合
计
	48
	18.18
1
	1454.5
	3.648
	1.38
2
	29.1
	/
	/
	

	
	
	造
粒
车
间
	造
粒
车
间
粉
尘
	颗
粒
物
（
有
组
织）
	59.20
0
	22.42
4
	2242.4
	1.184
	0.44
8
	44.8
	≤120mg/m3、
≤3.5kg/h
	达
标
	

	
	
	
	
	颗
粒
物
（
无
组
织）
	14.80
0
	5.606
	/
	4.440
	1.68
2
	/
	≤1.0mg/m3
	达
标
	

	
	
	
	
	合
计
	74
	28.03
0
	2242.4
	5.624
	2.13
0
	44.8
	/
	/
	

	
	
	
	燃
烧
废
气
	SO2
	0.027
	0.010
	2
	0.027
	0.01
0
	2
	≤50mg/m3
	达
标
	

	
	
	
	
	NO
x
	0.128
	0.048
	9.6
	0.128
	0.04
8
	9.6
	≤200mg/m3
	达
标
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	颗
粒
物
	0.039
	0.015
	3
	0.039
	0.01
5
	3
	≤20mg/m3
	达
标
	

	
	
	食堂
	油
烟
	0.014
	0.006
	0.857
	0.006
	0.00
2
	0.286
	2.0mg/m3
	达
标
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	400.0
	301.8700
	352.5400
	

	
	
	500.0
	271.3000
	316.8500
	

	
	
	下风向最大浓度
	1153.0000
	1328.5000
	

	
	
	下风向最大浓度出现距离
	53.0
	57.0
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	钢结构的生产车间，对无组织粉尘进行抑制，该措施为《中华人民共和国大气污染防治法》提出的要求，其措施可行。
	综上，项目选用废气处理工艺技术可行，采取的废气处理措施均能使项目排放废气能达标排放，可满足废气处理要求，对外环境影响较小。
	（4）非正常情况污染物排放情况
	项目颗粒物非正常排放的因素和环节较多，主要与治理设施不能正常运转有关。项目所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，项目大气非正常排放情况主要考虑布袋除尘器出现故障或破损发生故障，导致废气净化效率完全失效，持续时间按1h计，则非正常排放情况下污染物产生及排放情况详见下表。
表4.2.1-14	项目非正常排放量核算表
	非正常排放原
因
	污染物
	非正常排放速率/
（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频
次/次
	应对措施

	预处理车间：废气设施出现故
障或破损，完全失效
	颗粒物
	19.413
	1
	1~2次
	装置应定期进行维护和管
理。若发生非正常排放，应立即停产检
修。

	
	锰及其化合物
	0.61
	
	
	

	
	锰及其化合物
	13.33
	
	
	

	造粒车间：废气设施出现故障
或破损，完全失效
	颗粒物
	22.424
	1
	1~2次
	装置应定期进行维护和管
理。若发生非正常排放，应立即停产检
修。


由上可知，非正常情况下，各废气较正常排放时排放量较高，对区域环境有一定影响。为避免废气污染对厂内员工、周围环境造成影响，建设单位日常运行期间应对布袋除尘器装置进行维护和管理，杜绝非正常排放。若发生非正常排放，立即停产检修或及时更换布袋，找出非正常排放的来源。
（5）监测要求
①自行监测要求
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	该项目行业类别属于“3099其他非金属矿物品制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），该项目涉及通用工序中“工业炉窑”，属于排污许可简化管理，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）的要求，项目废气自行监测要求如下表所示。
表4.2.1-15	项目废气自行监测计划一览表

	
	对象
	监测点位
	监测因子
	最低监测
频率
	执行标准

	
	废气
	DA001排气筒
	颗粒物、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物、锰及其化合物、锶及其化合
物
	1次/年
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）

	
	
	DA002排气筒
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）

	
	
	DA003排气筒
	颗粒物、SO2、
NOx、林格曼黑度
	1次/年
	《锅炉大气污染物排放标准》
（GB13271-2014）

	
	
	厂界上风向1个、下风向设置3个无组织排放监测点
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）

	
		②验收监测要求
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求，项目竣工验收废气污染物监测计划如下表所示。
表4.2.1-16	项目运营期废气竣工验收监测计划一览表

	
	
	项
目
	监测点位
	监测因子
	监测频
率
	执行标准
	

	
	
	废
气
	排气筒（DA001）
	颗粒物、烟气黑
度、SO2、NOx、锰及其化合物、锶及其化合物
	监测2天、每天3次
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）
	

	
	
	
	排气筒（DA002）
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）
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	排气筒（DA003）
	颗粒物、SO2、
NOx、林格曼黑度
	
	《锅炉大气污染物排放标准》
（GB13271-2014）
	

	
	
	
	厂界上风向1个、下风向设置3个
无组织排放监测
点
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）
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	（1）废水污染源分析
	①水淬用水
	项目采用水淬将高温物料浸泡在水中进行冷却从而降低物料温度，项目实际处理高温物料193.940t/d（6.400万t/a），根据建设单位提供的资料，冲渣用水量为387.880m3/d（128000.400m3/a），全部蒸发损耗，无废水产生。项目拟设置1个50m3的水淬水池，建设单位定期补充新鲜水，为水淬水池保持常贮水状态。
	②化验室用水
	项目区设置化验室，主要检验产品土壤调理剂。化验室试剂包括盐酸、氟化钾、氢氧化钠、明胶，检验器皿需要使用天平、电炉子、烧杯、滴定管、塑料搅拌棒等。
根据建设单位提供的资料，项目检验量为48样次/a，化验室用水量按20L/样次计，则检验用水量为0.960m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则化验室废水产生量为0.768m3/a。化验室废水主要为实验容器清洗废水及实验人员洗手废水，其中主要含pH和酸碱性物质，废水产生量很小，浓度无法定量分析，化验室废水经设置的1个1m3的专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存间后委托有资质单位处置。
	③生活污水
	本项目员工50人，均在厂区食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目食宿员工用水量取100L/d•人，则本项目生活用水量5m3/d，合计为1650m3/a；废水率按80%计，则废水量为4m3/d，合计为1320m3/a；其中食堂废水约占生活污水量的50%，食堂废水约为2m3/d，合计为660m3/a。
针对生活污水，项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池，沿用厂区2个有效容积为6m3的化粪池处理，对其进行处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
④初期雨水
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	项目实行雨污分流制，厂区内由于存在物料逸散等，雨水冲刷厂区内地表
后，会含有一定量的泥砂、粉尘等，直接外排会增大地表水体的悬浮物含量，
甚至阻塞雨水管道，因此厂区内须设置雨水收集沟道，将厂区内的雨水进行收
集后引入初期雨水收集池进行沉淀处理后回用于洒水降尘。项目初期雨水按照
以下公式进行计算：
Q=Ψ×q×F
式中：Q——雨水流量（L/s）；
Ψ——径流系数（混凝土路面和屋面取0.9）；
q——设计暴雨强度（L/s·hm2）
F——汇水面积（hm2，项目露天区域面积0.1625hm2）。
降雨强度按昆明市暴雨强度公式计算：
q=700（1+0.775lgP）/（t0.496）
	式中：P——设计降雨重现期2a；
	t——降雨历时（min）；本次核算取降雨前15min；
	按照上述公式进行计算，项目暴雨天气时设计暴雨强度225.33L/s·hm2，即初期降雨15min汇水量为32.955m3/次。
经过计算，项目初期雨水量为32.955m3/次，考虑1.1的安全系数，环评要求根据项目地形雨水收集布置截排水沟，项目拟在厂区入口低洼处建设1个容积均为36m3的初期雨水收集池。初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	⑤绿化用水
	项目厂区及其周围绿化面积1200m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m2·d计。项目晴天绿化用水量约为3.600m3/d，项目区域非雨天以255天计，则全年用水量为918m3/a。全部植物蒸腾消耗，无废水产生。
（2）废水污染物排放源及达标性分析
①废水污染物治理措施及排放方式
项目废水污染物排放源的治理措施及排放方式如下表所示。
4.2.2-1废水污染物治理措施及排放方式一览表
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	产
排
污
环
节
	类
别
	污染物
种类
	治理设施、效率及去
向
	排放形式及规律
	排放口基本情况
	排放口类型
	

	
	
	水
淬
	水
淬
用
水
	/
	项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池，定期补充新鲜
水，无废水外排。
	不外
排
	/
	/
	

	
	
	化
验
室
	化
验
室
废
水
	/
	化验室废水经设置的1个1m3的专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存间后委托有资质单位处置。
	不外
排
	/
	/
	

	
	
	员
工
生
活
	生
活
污
水
	pH
	针对生活污水，项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池；沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理。
产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	间接排
放、间断排放
	名称：总排放口；
	坐
	标
	：
	E


103°8′8.442″、N 26°10′7.880″。
	一般排放口
	

	
	
	
	
	CODcr
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BOD5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	总磷
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	总氮
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	动植物
油
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	粪大肠
菌群数
	
	
	
	
	

	
	
	初
期
雨
水
	CODcr、SS
	项目拟设置1个有效容积为36m3的初期雨水收集池，初期雨水经过收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	不外
排
	/
	/
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	绿
化
用
水
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	全部植物蒸腾消耗，无废水产生。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	/
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	参照《建筑给排水设计手册》（第三版）中11.4.1生活污水污染物浓度BOD5的浓度区间为195-260mg/L，本项目取值为260mg/L；SS的浓度区间为195-260mg/L，本项目取260mg/L；动植物油、阴离子表面活性剂和粪大肠菌群数（MPN/L），参照对比全国各地生活污水水质，浓度分别取值100mg/L、16mg/L、16000（MPN/L）。项目生活污水的产污系数见下表所示。
表4.2.2-3生活污水产污系数一览表
	污染
物
	污染物（mg/L）

	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动
植
物
油
	阴离
子表
面活
性剂
	粪大肠
菌群数
（MPN/ L）

	生活
污水
	6-9
	325
	260
	260
	37.7
	49.
8
	4.2
8
	10
0
	16
	16000


针对生活污水，项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池，沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理。参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）中三格式化粪池污染物的去除效率：CODcr：40%-50%（本项目取40%）、SS：60-70%（本项目取60%）、TN：不大于10%（本项目取5%）、TP：不大于20%（本项目取10%），另外参考《室外给排水设计规范》（GB50014-2021）中给出的沉淀法的处理效率BOD5：20-30%（本项目取20%）。根据调查各类化粪池对污染物的平均去除率分析，化粪池对氨氮的平均去除率为3%～6%（本项目取4%），粪大肠菌群去除率为50%，阴离子表面活性剂去除效率为20%，隔油池对动植物的去除效率为70%。因此本项目生活污水产排情况及达标性分析见下表。
表4.2.2-4	项目生活污水污染物产排情况表

	
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


排
放
源
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


污染物
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


进水浓度
（mg/L）
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


产生量
（t/a）
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限值
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达
标
情
况

	
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


生
活
污
水
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	标

	
	
	BOD5
	260
	0.343
	/
	20%
	208
	0.275
	350
	达
标

	
	
	氨氮
	37.7
	0.050
	/
	4%
	36.192
	0.048
	45
	达
标

	
	
	总磷
	4.28
	0.006
	/
	10%
	3.852
	0.005
	8
	达
标

	
	
	总氮
	49.8
	0.066
	/
	5%
	47.310
	0.062
	70
	达
标

	
	
	SS
	260
	0.343
	/
	60%
	104
	0.137
	400
	达
标

	
	
	动植物油
	100
	0.132
	70%
	/
	30
	0.040
	100
	达
标

	
	
	阴离子表面
活性剂
	16
	0.021
	/
	20%
	12.8
	0.017
	20
	达
标

	
	
	粪大肠菌群
数（MPN/L）
	16000
	/
	/
	50%
	8000
	/
	/
	/

	
	由上表可知，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，经园区总排放口排至四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
（3）废水污染治理设施可行性分析
	①生产废水污染治理设施可行性分析
	项目水淬水池的主要污染物为热量，项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池对高温物料进行冷却，水淬系统由1个水淬水池和管道组成，该水淬系统的降温时间为10min，可达到冷却效果，项目拟设置1个有效容积为50m3
的水淬水池，定期补充新鲜水，项目冲渣水量为48.785m3/h，则其规模可满足降温要求。因此水淬水池设置合理。
②生活污水污染治理设施可行性分析
	⑴隔油池环境影响减缓措施有效性分析
	项目拟设置1个有效容积1m3的隔油池，项目食堂废水产生量为2m3/d（660m3/a），根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），污水在隔油池内停留时间宜为30min，则该项目设置1个有效容积1m3的隔油池可满足停
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	留要求，隔油池设置合理。
	⑵化粪池环境影响减缓措施有效性分析
	项目生活污水沿用厂区2个6m3的化粪池，项目生活污水产生量为4m3/d（1320m3/a），根据《建筑给排水设计规范》（（GB50015-2019），化粪池总容积应满足废水停留时间12-24h的要求，并做好防渗处理，化粪池宜建在便于机动车清掏的位置；目前厂区沿用原有配套设置的2个6m3的化粪池对生活污水进行处理；该化粪池为三级化粪池，主要为过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放，可满足12h停留时间要求。因此项目建成后，厂区化粪池可满足本项目沿用使用。因此项目沿用措施可行。
	⑶生活污水排至四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理的可行性分析	项目产生的生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入四方地与碧谷工业园区污水处理厂进行处理。
园区污水处理厂2015年开始运营，处理规模为2000m3/d，处理工艺为两级混凝沉淀+电絮凝+AO生化池+竖流式沉淀池+曝气生物滤池+臭氧氧化。目前主要接纳处理四方地和碧谷片区企业的工业废水和生活污水，四方地片区目前配套了大部分的污水管网，已建成园区排污干管，管径为DN600，全长4.8公里，排污支管约6.8公里，管径为DN400—500。根据昆明市东川产投发展集团有限公司出具的污水接纳证明（具体见附件），项目区生活污水可以进入园区污水处理厂处理。
根据《云南东川产业园总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，四方地与碧谷工业园区污水处理厂现状日处理量为320-510m3/d，尚有至少1490m3/d的余量，本项目建成后新增生活污水排放量4m3/d，水量较小，不会对四方地与碧谷工业园区污水处理厂造成明显冲击，因此园区污水处理厂能够满足本项目产生的水量处理。污水处理厂二期工程投资1.4亿元，2023年在原址改扩建，处理规模为1.3万m3/d，目前正在建设过程中，建成后污水处理厂总体规模达到1.5万m3/d。
根据工程分析可知，项目生活污水水质可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准限值，可确保生活污水达标排放，能
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	达到园区污水处理厂接纳水质要求。
	综上所述，从污水厂处理能力、水质和配套管网的建设情况分析，项目所产生的生活污水进入园区污水处理厂是可行、可靠的。
	③初期雨水收集池环境影响减缓措施有效性分析
	项目厂区内的初期雨水主要含有大量的泥砂，厂内初期雨水如直接外排将造成区域的雨水管道堵塞，根据项目特点厂区内的初期雨水可经厂内雨水沟收集汇入初期雨水收集池，经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
项目初期雨水产生量为32.955m3/次，考虑1.1的安全系数，项目设置1个有效容积36m3的初期雨水收集池，可以满足收集厂区15min汇水量，初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。因此项目初期雨水收集池设置合理。
	（4）监测要求
	该项目行业类别属于“3099其他非金属矿物品制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），该项目涉及通用工序中“工业炉窑”，属于排污许可简化管理，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）的要求，项目可不开展自行监测。
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求，项目竣工验收废水污染物监测计划如下表所示。
表4.2.2-5	项目运营期废水竣工验收监测计划一览表

	
	对象
	监测点位
	监测因子
	监测频
率
	执行标准

	
	废水
	总排放口
	pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数
	监测2
天，每天4次
		《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级
标准

	
		（5）废水环境影响结论
	项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池，定期补充新鲜水，无废水外排。化验室废水经设置的2个1m3的专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮
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	存间后委托有资质单位处置。项目拟设置1个有效容积为36m3的初期雨水收集池，初期雨水经过收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。项目绿化用水全部植物蒸腾消耗，无废水产生。项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池，沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理，产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	项目用水量为130669.36m3/a，废水排放量为1320m3/a。综上分析，扩建项目废水可达标后排放，对地表水环境影响较小。
4.2.3运营期噪声环境影响和保护措施
（1）运营期噪声污染源强
项目主要产噪设备、噪声防治措施等情况见下表。
	表4.2.3-1
	主要噪声源强表
	单位：dB（A）




	
	
	建
筑
物
名
称
	声源名
称
	数
量
/
台
	声
功
率
级
	声
源
控
制
措
施
	空间相对位
置/m
	距室内边界距离/m
	室内
边界
声级
	运行
时段
	建
筑
物
插
入
损
失
	建筑物外噪
声
	

	
	
	
	
	
	
	
	X，Y，Z
	
	
	
	
	声压
级
	建
筑
物
外
距
离
/m
	

	
	
	预
处
理
车
间
	振动喂
料机
	1
	75
	采
用
低
噪
声
设
备、厂
房
（
	15.4,12.36,1
	7.46
	67.54
	昼间
	20
	47.54
	1
	

	
	
	
	回转窑
	1
	80
	
	11.82,19.52,1
	9.96
	70.04
	昼间
	
	50.04
	1
	

	
	
	
	引风机
	1
	90
	
	13.86,27.7,1
	8.31
	81.69
	昼间
	
	61.69
	1
	

	
	
	
	斗式提
升机
	1
	80
	
	7.22,31.79,1
	7.15
	72.85
	昼间
	
	52.85
	1
	

	
	
	
	颚式破
碎机
	1
	90
	
	4.66,37.41,1
	10.3
3
	79.67
	昼间
	
	59.67
	1
	

	
	
	
	料斗
	1
	70
	
	1.08,46.61,1
	8.84
	61.16
	昼间
	
	41.16
	1
	

	
	
	
	球磨机
	1
	90
	
	-3.01,53.77,1
	9.83
	80.17
	昼间
	
	60.17
	1
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	1#布袋除尘器（包含风机）
	1
	80
	围
墙）阻
隔、隔
音、设
备
减
振
等
	2.64,43.41,1
	1.22
	78.78
	昼间
	
	58.78
	1
	

	
	
	造
粒
车
间
	双轴搅
拌机
	1
	70
	
	-7.1,60.92,1
	7.69
	62.31
	昼间
	
	42.31
	1
	

	
	
	
	转鼓造
粒机
	1
	80
	
	3.13,97.73,1
	10.3
1
	69.69
	昼间
	
	49.69
	1
	

	
	
	
	热风炉
	2
	80
	
	-4.03,110.51,
1
	28.3
5
	51.65
	昼间
	
	31.65
	1
	

	
	
	
	引风机
	1
	90
	
	-4.03,113.58,
1
	28.2
9
	61.71
	昼间
	
	41.71
	1
	

	
	
	
	回转式
烘干机
	1
	85
	
	0.57,107.44,1
	30.4
7
	54.53
	昼间
	
	34.53
	1
	

	
	
	
	筛分机
	1
	85
	
	-8.63,127.89,
1
	29.6
7
	55.33
	昼间
	
	35.33
	1
	

	
	
	
	皮带输
送
	1
	75
	
	3.13,92.11,1
	33.4
7
	41.53
	昼间
	
	21.53
	1
	

	
	
	
	2#布袋除尘器（包含风机）
	1
	80
	
	1.22,95.33,1
	1.05
	78.95
	昼间
	
	58.95
	1
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	Lp2=Lp1-（TL+6）
式中，TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB，评价取20dB。⑵室外噪声衰减
室外噪声衰减模式：
Lp(r)=Lp(r0)-201g（r/r0）
式中，Lp(r)—在距离声源r米处的声级，dB（A）；	Lp(r0)—距离声源r0米处的声级，dB（A）。
	⑶噪声贡献值计算
	根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，在建设工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；	T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
	②预测结果及评价
	根据调查，项目厂界噪声的预测按照等间距10m步长进行设置，共设置厂界预测点67个。厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见下表。
	表4.2.3-2
	项目设备噪声预测值
	单位：dB(A)



	序号
	预测点
	最大贡献值
	标准值
	达标情况

	1
	厂界东
	48.69
	65
	达标

	2
	厂界南
	60.45
	65
	达标

	3
	厂界西
	46.28
	65
	达标

	4
	厂界北
	41.51
	65
	达标
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	[image: ]
图4.2.3-1项目噪声贡献值等声值线图
从上表可知，项目运营期设备加装减振垫、消音器，噪声墙体阻隔、空气吸收和距离等衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目周边50m范围内无声环境敏感点，因此，项目区噪声对环境影响较小。
	（3）防治措施
	①尽可能选用噪声低、振动小、能耗小的机械设备。针对高噪声设备应加装减振垫、橡胶垫等，并对生产设备进行定期检查，维护、检修、加固支架等，保持设备的正常运转，避免设备非正常工作而产生高噪声污染。
②应加强运输车辆管理，教育运输人员运输时低速、匀速行驶，禁止鸣笛。
	③加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度。
	④厂区总体设计布置时，合理布置产噪设备，高噪声设备尽量布置在厂房中间位置，与厂界保持一定距离。
（4）监测要求
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		①自行监测要求
	该项目行业类别属于“3099其他非金属矿物品制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），该项目涉及通用工序中“工业炉窑”，属于排污许可简化管理，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）的要求，项目噪声自行监测要求见下表。
表4.2.3-3	项目监测计划一览表

	
	对象
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	
	声环
境
	项目东、南、西、
北厂界
	等效声级LepdB
（A）
	昼、夜各1次/季
	《工业企业厂界
环境噪声排放标
	准》
（GB12348-2008）

	
		②验收监测要求
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求，项目竣工验收噪声监测计划如下表所示。
表4.2.3-4	项目监测计划一览表

	
	对象
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	
	声环
境
	项目东、南、西、
北厂界
	等效声级LepdB
（A）
	监测2天，每天昼
夜间各1次
	《工业企业厂界
环境噪声排放标
	准》
（GB12348-2008）

	
	4.2.4运营期固体废物环境影响和保护措施
项目运营期固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和生活固废。
（1）固体废物污染源强分析
①一般固体废物
	⑴废包装材料
	项目使用原辅料、成品包装等会产生废包装材料，废包装材料包括废纸箱、盛装桶、盛装袋等，属于一般工业固体废物，根据建设单位设计资料，项目包装袋重量按0.05kg/个计算，废包装袋产生量为使用总量的0.01%，即项目废包装袋约0.5t/a。统一收集后委托相关回收单位进行回收利用。
根据《固体废物分类与代码目录》的分类，其类别代码如下表所示。
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	表4.2.4-1	固体废物分类表
	项目固体名
称
	废物种类
	行业来源
	废物代码
	说明

	废包装材料
	SW17可再
生类废物
	非特定行
业
	900-003-S1
7
	工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。


	⑵不合格产品
	项目筛分过程会产生少量的不合格成品，产生量按产品总量的0.01%进行估算，则产生量为20t/a。不合格产品可直接返回破碎工序处理后回用。
	⑶除尘灰
	项目1#布袋除尘粉尘收集量合计为100.3756t/a，2#布袋除尘粉尘收集量合计为58.016t/a，总共收集粉尘量为158.3916t/a。收集粉尘成分均为项目生产原料，粉尘通过定期清理，集中收集后作为生产原料回用。
②危险废物
	⑴化验室固废和废液
	项目化验室产生的废包装物、废器皿、手套、口罩等产生量约0.1t/a，分别用专用收集桶收集之后分区暂存于危险废物贮存间，然后委托有资质单位清运、处置；项目在对产品检测时，会产生少量化验废液，产生量0.3m3/a。化验室废液经设置的1个1m3的专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存间后委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025版），其属性见下表。
表4.2.4-2	国家危险废物名录（2025年）（摘抄）
	项目危
废
	废物
类别
	行业
来源
	废物代
码
	危险废物
	危险
特征

	化验室固废和废液
	HW 
49其他废
物
	非特
定行
业
	900-047-
49
	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按
	T/C/I/
R
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	实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等
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		⑶食堂泔水
	项目50名员工均在公司食堂就餐。食堂泔水按0.2kg/人.d来计算，则项目食堂泔水产生量为10kg/d，3.3t/a。食堂泔水主要为剩菜剩饭，采用泔水桶进行集中收集后，按照住建部门相关要求进行处置。
	⑷食堂隔油池废油
	项目50名员工均在公司食堂就餐。食用油量为30g/d人，食堂隔油池产生的废油脂按用油量的20%计，则项目食用油用量为1.5kg/d、0.495t/a，废油脂量为0.3kg/d，0.099t/a。食堂隔油池废油脂定期清掏后与食堂泔水一起收集于泔水桶内，按照住建部门相关要求进行清运处置。
（2）固体废物环境影响和保护措施分析
①危险废物环境影响和保护措施分析
	⑴危险废物产生及处置分析
	根据固体废物污染源强分析可知，项目危险废物产生及处置分析具体见下表。
表4.2.4-4	危险废物环境影响和保护措施分析一览表
	序
号
	危
险
废
物
	危险
废物
类别
	危险废物
代码
	产生量
（t/a）
	产
生
工
序
及
装
置
	形
态
	主要
成分
	有
害
成
分
	产
废
周
期
	危险特
性
	污染防
治措施

	1
	化
验
室
固
废
和
废
液
	HW4 9其
他废
物
	900-047-4
9
	固废
0.1t/a、废液
0.3m3/a
	化
验
室
	固
态
/
液
态
	化验室废物
	废
包
装
物、废
器
皿、手
套、口
罩/
	化
验
时
产
生
	T/C/I/
R
	项目拟设置1个面积为5m2
的危险废物暂存间对其进行分区暂存，委托有资
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	化
验
废
液
	
	
	质的单位进行清运处置。
	

	
	
	2
	废
机
油
	HW0 8废
矿物
油与
含矿
物油
废物
	900-214-0
8
	0.2
	设
备
维
护
	液
态
	基础油、添加剂
	有
机
物
	检
修
期
间
产
生
	T，I
	项目拟设置1个面积为5m2
的危险废物暂存间对其进行分区暂存，委托有资质的单位进行清运处置。
	

	
	
	3
	废
弃
沾
油
抹
布
	HW4 9其
他废
物
	900-041-4
9
	0.02
	设
备
维
护
	固
态
	纤
维，吸附的油脂
	有
机
物
	检
修
期
间
产
生
	T/In
	项目拟设置1个面积为5m2
的危险废物暂存间对其进行分区暂存，委托有资质的单位进行清运处置。
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	项目危险废物贮存场所（设施）基本情况如下表所示。
表4.2.4-5	危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表
	贮存场所
（设施）名称
	危险废物
名称
	危险
废物
类别
	危险废物
代码
	位置
	占地
面积
	贮存方
式
	贮存
能力
	贮存
周期

	危
险
废
物
暂
存
间
	化验
室固
废和
废液
暂存
区
	固废、废
液
	HW49其他
废物
	900-047-4
9
	造粒车间西侧
	1m2
	专用收集桶密封贮存
	1t
	1个
月

	
	废机
油暂
存区
	废机油
	HW08废矿
物油
与含
矿物
油废
物
	900-214-0
8
	
	1m2
	专用油桶密封贮存
	1t
	1个
月

	
	废弃
沾油
抹布
暂存
区
	废弃沾油
抹布
	HW49其他
废物
	900-041-4
9
	
	1m2
	袋装分
类贮存
	1t
	1个
月


	由上表可知，本项目危险废物暂存间可满足本项目产生的危险废物的暂存要求，对环境影响较小。
	⑵危险废物管理要求
	针对项目产生的危险废物，项目在日常管理过程中，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在对危险废物的收集、贮存、利用和委托有资质的单位处理过程中，做到下表提出的要求。
表4.2.4-6	项目危险废物管理要求一览表
	环节
	管理要求

	总体
要求
	①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；
②危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理；
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	③贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或
场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	

	
	
	贮存
设施
污染
控制
要求
一般
规定
	①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
	

	
	
	贮存
过程
污染
控制
要求
	①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档；
②贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3
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	危险
废物
识别
标志
设置
技术
规范
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规范设置危险废物标签、标志等示意图，即危废暂存间外部应张贴危险废物贮存设施标识牌，内部应设置危险废物贮存分区标志，危险废物容器或包装物上应张贴危险废物标签，具体如下所示（具体尺寸大小参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规范要求进行制作）。
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	危险废物标签
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	危险废物贮存分区标志
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	危险废物贮存设施标志
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		由上表可知，项目产生的一般工业固体废物均可得到合理处置，处置率为100%；对环境影响较小。
	⑵一般工业固体废物管理要求
	除了项目产生的一般工业固体废物，还包括原料尾矿渣等，在日常管理过程中，需严格按照以下要求执行：
	1）原料采用厢式货车或者采用篷布覆盖的车辆进行运输。运输车辆由供应单位提供，承担运输主要责任，严禁运输途中扬尘洒落。
	2）采取防治工业固体废物污染环境的措施，原料车间堆放处的设计应符合环保贮存要求。
3）建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
	4）委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	③生活固废环境影响和保护措施分析
	根据生活固废污染源强核算可知，项目生活固废环境影响和保护措施分析具体见下表。
表4.2.4-8	生活固废环境影响和保护措施分析一览表

	
	
	序号
	名称
	产生
量t/a
	属性
	贮存方式
	利用处置方
式和去向
	利用或处置量t/a
	

	
	
	1
	生活垃圾
	7.92
	一般
固废
	使用垃圾桶集中收集，日产日清，委托园区统一清运处置。
	委托处置。
	7.92
	

	
	
	2
	化粪池污泥
	2.204
	
	定期清掏委托环卫部
门清运处置。
	委托处置。
	2.204
	

	
	
	3
	食堂泔水
	3.3
	
	食堂泔水收集于泔水桶内，按照住建部门相关要求进行清运处置。
	委托处置。
	3.3
	

	
	
	4
	食堂隔油池
	0.099
	
	食堂隔油池废油脂定
	委托处置。
	0.099
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	废油
	
	
	期清掏后收集于泔水桶内，按照住建部门相关要求进行清运处置。
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	渗层的防渗性能应满足等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。	③对于厂区道路简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。
项目污染防渗分区、防渗标准及要求见下表：
表4.2.5-1	项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表
	防渗分区
	防渗区名称
	防渗标准及要求

	重点防渗区
	危险废物贮存间
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等效黏土层厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

	一般防渗区
	预处理车间、造粒车间、原料车间、成品仓库、隔油池、化粪池、水萃水池、事故池、初期雨水收
集池等
	等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数
≤1.0×10-7cm/s。

	简单防渗区
	厂区道路
	地面采用混凝土硬化

	备注
	厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须
达到环评提出的防渗标准及要求。


为了更好的保证本项目运营期不对周边地下水、土壤环境造成大的影响，建设单位需须做好防渗、防腐措施，定期检查防渗层的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运营期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水中。
项目运营期严格按照规划要求执行，不会对地下水、土壤环境产生影响。
	4.2.6生态环境影响和保护措施
	项目位于云南东川产业园区四方地片区，属于产业园区，项目区及周边已无原植被生存。项目区周围的动物主要为小型啮齿类动物及常见鸟类。评价区域主要为人工种植的绿化植被，生态系统调控能力差，属典型城市生态系统，项目生态环境一般。周围无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，无古树名木，无生态脆弱等需要特殊保护的区域。因此，项目的建设对周边的生态环境影响较小。
4.2.7环境风险影响和防治措施
（1）风险物质的分布情况
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风
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	险主要对涉及到的有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。根据项目特点，本项目风险物质其危险特性见下表所示。
表4.2.7-1	项目涉及的风险物质基本情况一览表
	危险物质
	年使用/产生量
	最大储存
量
	临界量
	Q值
	备注

	盐酸
	0.0005t/a
	0.0005t
	7.5
	0.00006
	化验楼

	废机油
	0.2t/a
	0.2t
	2500
	0.00008
	危险废物贮
存间



	根据上表，按公式Q=
	qQ
1
	q
	2
	qn
	计算得Q=0.00014＜1，环境风险

	
	
	Q
2
	……＋Qn
	


潜势为Ⅰ，因此本项目仅需要进行简单分析。
项目涉及风险物质的理化性质见下表所示。
表4.2.7-2	风险物质主要成分基本性质一览表

	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


盐酸
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


危险特性
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


CAS：7647-01-0；分子式：HCl；分子量：36.46；相对密度（水=1）：1.2；蒸汽密度（空气=1）：1.26：沸点：108.6（20%）℃；饱和蒸气压（kPa）30.66（21℃）；与水混溶，溶于碱液。
本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强
的腐蚀性。

	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


废机油
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


危险特性
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。遇明火、高
热可燃。对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。
闪点：76℃；引燃温度：248℃。

	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）可能影响途径
	①废机油泄漏、火灾影响途径
	废机油暂存于危险废物暂存间，若危险废物暂存间管理不当致使废机油泄漏，会造成地下水和土壤污染。
泄漏的废机油遇明火会燃烧发生火灾。发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。火灾事故主要危害是热辐射冲击波和抛射物造成的后果，若不能及时控制，物料燃烧过程产生的燃烧产物或伴生物会对大气环境造成污染和危害。同时，火灾事故处理过程还存在消防灭火产生的消防水
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	会携带部分危险化学品，若不能及时得到有效的收集和处置将会污染厂区及周边地表水、地下水及土壤环境。
	②盐酸泄漏影响途径
	化验楼贮存过程中容器破损引发化验试剂泄漏漫流或下渗污染土壤、地下水，发生火灾，衍生污染物对环境产生影响。
	③生产过程中泄漏影响途径
	生产过程中存储容器或者生产装置发生破损，可能产生物料的泄漏，一旦发生此类泄漏，泄漏的物料及时收集后存放于专用容器中，事故处理完毕可将此类废物料交有资质及处理能力的单位处理。
各种试剂在搬运时，包装物发生破损，可能引起泄漏。项目划定物料运输专用通道，对通道地面进行防渗漏处理，并设消防砂等，一旦发生泄漏可立即收集，防止物料经雨水冲刷流入雨、污水管网。
项目所用各种试剂一般在当地采购，用汽车运输至厂内，运输沿途路况较好，交通较顺畅，运输过程中发生事故的概率很低。由于运输量较小，一旦发生交通事故，造成泄漏，只要及时有效地处理、回收，不会对事故地环境产生明显影响。
	（3）环境风险防范措施
	项目使用的盐酸等由供应商按企业要求送化验楼试剂库，试剂库设有专人看管，如果试剂发生泄漏，报警系统将迅速响应，相关应急人员进行泄漏处理，物料泄漏可在15-30min内得到控制并处理完毕，由于项目使用的实验试剂用量较少，不会对大气环境和周边人员产生显著的影响。项目发生泄漏的可能性有以下几个方面：在搬运过程中发生破裂从而发生化学药剂的泄漏和溢洒。发生此类事故的几率很小。贮存过程中由于包装问题或操作不当引起的泄漏现象，由此带来发生有毒有害气体挥发的隐患。
项目废机油储存在危险废物贮存间，危废间进行防渗处理。废矿物油储存量较小，即使发生泄漏也为小量泄漏，泄漏时液态物质首先流至水泥硬化地面，用砂、吸油毯等吸附或吸收即可，不会对周边环境产生显著不利影响，但泄漏时会挥发出有机废气，这些废气在未及时采取对策措施的情况下对周边环境有
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	一定的影响。且废矿物油属于易燃液体，若遇明火容易发生火灾。
项目危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置危险废物贮存间，分类贮存、做好标识，设置危废记录台帐，并定期委托资质单位清运处置。在日后的运营过程中加强管理，可以有效的避免危险废物泄漏造成的危害。
（4）事故应急预案
根据本项目环境影响途经，提出以下事故应急预案：
①加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠。
②储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防止阳光直射。
③配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。④发动各岗位的人员迅速撤离，并建立警戒区。
⑤加强管理，严禁将乙醇放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，严禁吸烟、使用火源。对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。
⑥项目危险废物贮存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目危险废物贮存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对泄漏的物质进行收集。
⑦按照地下水污染防治措施要求，在危险废物贮存间设置配套应急备用储存设施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能，并设立标识牌；预处理车间、造粒车间、原料车间、成品仓库、隔油池、化粪池、水萃水池、事故池、初期雨水收集池等采用等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，并设立标识牌。
⑧化学品贮存区设置沙包围堰防止液体流散；搬运时需加小心，轻装轻卸，防止包装及容器损坏；对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理。
⑨根据项目特点，项目生产用水主要为水淬工序，项目冲渣水量为
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	48.785m3/h，项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池。事故池容积按生产废水产生量的30%核算，事故池容积应为15m3，能满足事故废水收集需求，布置于造粒车间外侧，对风险事故废水进行收集，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水、污染雨水的需要。
⑩项目发生火灾事故主要是涉及的风险物质废机油等可燃物质，遇到火源而引起的。现场人员及时断开电箱电源、使用现场灭火器械进行初期灭火、隔离火源。火势可控时，发现火灾事故工作人员应及时采用抹布等扑灭；局势不可控时，应立即启动预案，全力组织人员疏散和自救，同时值班人员、当班领导在第一时间内向公安消防部门报警。组织人员疏散和抢救伤病员，配合医疗部门工作，火势扑灭后应及时做好后期的环境监测工作。
	（5）环境风险结论
	为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》的要求编制项目突发环境事件应急预案。
在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。
表4.2.7-3	建设项目环境风险简单分析内容表

	
	建设项目名称
	云南应发生物科技股份有限公司年产20万吨土壤调理剂建设项目

	
	建设地点
	云南东川产业园区四方地片区

	
	地理坐标
	经度
	103°8'7.559"
	纬度
	26°10'3.791"

	
	主要危险物质及
分布
	盐酸，化验楼；危险废物，危险废物贮存间。

	
	环境影响途径及危害后果
（大气、地下水等）
	废机油暂存于危险废物贮存间。若危险废物贮存间管理不当致使废矿物油泄漏，会造成地下水和土壤污染，同时存在火灾风险。化验楼贮存过程中容器破损引发化验试剂泄漏漫流或下渗污染土壤、地下水，发生火灾，衍生污染物对环境产生影响。

	
	风险防范措施要
求
	①加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠。②储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防止阳光直射。③配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。④发动各岗位的人员迅速撤离，并建立警戒区。
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	⑤加强管理，严禁将乙醇放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，严禁吸烟、使用火源。对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。
⑥项目危险废物贮存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目危险废物贮存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对泄漏的物质进行收集。
⑦按照地下水污染防治措施要求，在危险废物贮存间设置配套应急备用储存设施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能，并设立标识牌；预处理车间、造粒车间、原料车间、成品仓库、隔油池、化粪池、水萃水池、事故池、初期雨水收集池等采用等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，并设立标识牌。
⑧化学品贮存区设置沙包围堰防止液体流散；搬运时需加小心，轻装轻卸，防止包装及容器损坏；对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理。
⑨根据项目特点，项目生产用水主要为水淬工序，项目冲渣水量为48.785m3/h，项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池。事故池容积按生产废水产生量的30%核算，事故池容积应为15m3，能满足事故废水收集需求，布置于造粒车间外侧，对风险事故废水进行收集，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水、污染雨水的需要。
⑩项目发生火灾事故主要是涉及的风险物质乙醇等可燃物质，遇到火源而引起的。现场人员及时断开电箱电源、使用现场灭火器械进行初期灭火、隔离火源。火势可控时，发现火灾事故工作人员应及时采用抹布等扑灭；局势不可控时，应立即启动预案，全力组织人员疏散和自救，同时值班人员、当班领导在第一时间内向公安消防部门报警。组织人员疏散和抢救伤病员，配合医疗部门工作，火势扑灭后应及时做好后期的环境监测工作。

	
	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q=0.00014<1，本项目环境风险潜势
为I，不设评价等级，仅进行简单分析。

	
		4.3环保投资估算
	项目总投资3631.15万元，环保投资为41.1万元，占总投资的1.13%。环保投资具体见下表。
表4.3-1	项目环保投资一览表单位：万元
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	项目
	治理措施
	投资（万元）
	备注
	

	
	
	施
工
期
	废气
	施工场地洒水抑尘、围挡等
	0.2
	环评提出
	

	
	
	
	废水
	1个2m3的沉淀池；2只30L废水收集桶
	0.1
	环评提出
	

	
	
	
	噪声
	合理安排施工时段、选用低噪声设备、加
强施工场地噪声管理
	0.1
	环评提出
	

	
	
	
	固废
	建筑材料、垃圾收集清运
	0.2
	环评提出
	

	
	
	运
营
期
	废气
	1根集气管道、2个集气罩+1套1#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%），1根15m高排气筒（DA001）排
放
	10
	新建
	

	
	
	
	
	1根集气管道、4个集气罩+1套2#布袋除尘器（风量设计为10000m3/h，除尘效率98%），1根15m高排气筒（DA002）
	11
	新建
	

	
	
	
	
	1根8m高排气筒（DA003）
	1
	新建
	

	
	
	
	
	1个油烟净化器（风量为7000m3/h，去除
率约为60%）
	1
	新建
	

	
	
	
	废水
	1个50m3的水淬水池
	0.5
	新建
	

	
	
	
	
	1个1m3的隔油池
	0.5
	新建
	

	
	
	
	
	1个1m3的专用收集桶
	0.25
	新建
	

	
	
	
	噪声
	隔声减震等措施
	2
	新建
	

	
	
	
	固体废物
	1个面积为5m2的危险废物暂存间
	3
	新建
	

	
	
	
	
	1个1m3的专用收集桶
	0.25
	新建
	

	
	
	
	
	垃圾桶
	0.1
	新建
	

	
	
	
	环境风险
	1个15m3的事故池
	0.8
	新建
	

	
	
	
	其他
	标识牌
	0.1
	新建
	

	
	
	
	环保设施运行维护及环境管理监测费用
	10万元/a
	/
	

	
	
	
	合计
	41.1
	/
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容
	排放口（编号、名
	污染物
	环境保护措施
	执行标准

	要素
	称）/污染源
	项目
	
	


SO2执行《工业炉
	大气环
	有组
	有组织废气
	颗粒物、
	项目破碎废气、球磨废气均设置集
	窑大气污染物排

	
	
	
	
	
	放标准》

	
	
	
	
	气罩，回转窑焙烧废气设置集气管
	

	
	
	
	
	
	（GB9078-1996）

	
	
	
	SO2、
	
	

	
	
	
	
	道，废气经集中收集统一经管道输送
	表4中的二级排

	
	
	
	NOx、锰
	
	

	
	
	
	
	
	放标准；颗粒物、

	
	
	排放口
	及其化
	至1#布袋除尘器（风量设计为
	

	
	
	
	
	
	NOx执行《大气

	
	
	（DA001）
	合物、锶
	
	

	
	
	
	
	10000m3/h，除尘效率98%），处理
	

	
	
	
	
	
	污染物综合排放

	
	
	
	及其化
	
	

	
	
	
	
	后通过1根15m高排气筒（DA001）
	标准》

	
	
	
	合物
	
	

	
	
	
	
	
	（GB16297-1996

	
	
	
	
	排放。
	

	
	
	
	
	
	）表2中的二级

	
	
	
	
	
	排放标准

	
	织废
	有组织废气
	颗粒物
	项目搅拌废气、造粒废气、烘干废
	《大气污染物综

	
	气
	
	
	
	

	
	
	
	
	气、筛分废气均设置集气罩，废气经
	

	
	
	
	
	
	合排放标准》

	
	
	
	
	集中收集统一经管道输送至2#布袋
	

	
	
	排放口
	
	
	（GB16297-1996

	
	
	
	
	除尘器（风量设计为10000m3/h，除
	

	
	
	（DA002）
	
	
	）表2中的二级

	境
	
	
	
	尘效率98%）处理后通过1根15m高
	排放标准


排气筒（DA002）排放。
《锅炉大气污染
	有组织废气
	颗粒物、
	项目热风炉燃烧废气通过1根高
	物排放标准》

	排放口
	SO2、
	
	（GB13271-2014

	
	
	8m的排气筒（DA003）直接外排。
	

	（DA003）
	NOx
	
	）表2中的浓度


限值要求
《大气污染物综
	地表水
	无组
	厂界
	颗粒物
	项目预处理车间、造粒车间为三面
	合排放标准》

	
	
	
	
	围挡、地面硬化、设置顶棚的半封闭
	（GB16297-1996

	
	
	
	
	
	）表2中的无组

	
	
	
	
	钢结构的生产车间。
	

	
	
	
	
	
	织标准

	
	织废
	
	
	
	

	
	
	食堂
	油烟
	项目拟设置1台油烟净化器，风量
	《饮食业油烟排

	
	气
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	放标准》

	
	
	
	
	7000m3/h，年工作日330天，日工作
	

	
	
	
	
	
	（GB18483-2001

	
	
	
	
	时间3h，油烟净化器油烟去除率为
	

	
	
	
	
	
	）（试行）中的

	
	水淬
	水淬水池
	水淬用
水
	60%左右。
	小型标准

	
	
	
	
	项目拟设置1个有效容积为50m3
	

	
	
	
	
	
	/

	
	
	
	
	的水淬水池，定期补充新鲜水，无废
	

	
	
	
	
	水外排。
	

	环境
	化验
	化验室废水
	化验室废水经设置的1个1m3的专
	/

	
	
	
	用收集桶收集后，暂存于危险废物贮
	

	
	室
	
	
	


存间后委托有资质单位处置。
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	员工
生活
	隔油池、化
粪池
	生活污
水（pH、CODcr、BOD5、
NH3-N、SS、总
磷、总
氮、动植
物油、阴
离子表
面活性
剂、粪大
肠菌群
	数）
	针对生活污水，项目拟设置1个有效容积为1m3的隔油池；沿用厂区2个容积分别为6m3的化粪池处理。
产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后，排至厂区总排放口，最终通过园区污水管网进入四方地与碧谷工业园区污水处理厂处理。
	《污水排入城镇下水道水质标
准》（GB/T 
31962-2015）中A级标准

	
	初期
雨水
	初期雨水收
集池
	CODcr、
SS
	项目拟设置1个有效容积为36m3
的初期雨水收集池，初期雨水经过收集池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	/

	
	雨水
	雨水排放口
	雨水
	雨水外排。
	/

	声环境
	生产设备
	LeqdB
（A）
	设备安装减震垫、消声器、墙体阻
隔等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类

	固体废
物
	生产过程中
	化验室固废和废液
	项目拟设置1个面积为5m2的危险废物暂存间对其进行分区暂存，统一收集后暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位清运处置。
	满足《危险废物贮存污染控制标准》
（GB18597-2023）的要求

	
	
	废机油
	
	

	
	
	废弃沾
油抹布
	
	

	
	
	废包装
材料
	统一收集委托相关回收单位进行
回收利用。
	处置率为100%

	
	
	不合格
产品
	直接返回破碎工序处理后回用。
	处置率为100%

	
	
	除尘灰
	集中收集后作为生产原料回用。
	处置率为100%

	
	员工生活
	生活垃
	委托园区统一清运处置。
	处置率为100%
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	圾
	
	

	
	
	化粪池
污泥
	定期清掏委托环卫部门清运处置。
	

	
	
	食堂泔
水
	食堂泔水收集于泔水桶内，按照住
建部门相关要求进行清运处置。
	

	
	
	食堂隔油池废油
	食堂隔油池废油脂定期清掏后收集于泔水桶内，按照住建部门相关要求进行清运处置。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	①对于重点防渗区，危险废物贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防渗漏，并按规定分类别存储危险废物，基础防渗可设置2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，满足等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤10-10cm/s。
②对于预处理车间、造粒车间、原料车间、成品仓库、隔油池、化粪池、水萃水池、事故池、初期雨水收集池等一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应满足等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
	③对于厂区道路简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

	生态保
护措施
	无

	环境风险防范措施
	①加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠。
②储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防止阳光直射。
③配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。④发动各岗位的人员迅速撤离，并建立警戒区。
⑤加强管理，严禁将乙醇放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，严禁吸烟、使用火源。对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。
⑥项目危险废物贮存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目危险废物贮存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对泄漏的物质进行收集。
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	⑦按照地下水污染防治措施要求，在危险废物贮存间设置配套应急备用储存设施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能，并设立标识牌；预处理车间、造粒车间、原料车间、成品仓库、隔油池、化粪池、水萃水池、事故池、初期雨水收集池等采用等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，并设立标识牌。
⑧化学品贮存区设置沙包围堰防止液体流散；搬运时需加小心，轻装轻卸，防止包装及容器损坏；对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理。
⑨根据项目特点，项目生产用水主要为水淬工序，项目冲渣水量为48.785m3/h，项目拟设置1个有效容积为50m3的水淬水池。事故池容积按生产废水产生量的30%核算，事故池容积应为15m3，能满足事故废水收集需求，布置于造粒车间外侧，对风险事故废水进行收集，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水、污染雨水的需要。
⑩项目发生火灾事故主要是涉及的风险物质乙醇等可燃物质，遇到火源而引起的。现场人员及时断开电箱电源、使用现场灭火器械进行初期灭火、隔离火源。火势可控时，发现火灾事故工作人员应及时采用抹布等扑灭；局势不可控时，应立即启动预案，全力组织人员疏散和自救，同时值班人员、当班领导在第一时间内向公安消防部门报警。组织人员疏散和抢救伤病员，配合医疗部门工作，火势扑灭后应及时做好后期的环境监测工作。

	其他环境管理要求
		（1）环境管理计划
	①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度。
	②项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
③加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，如污水处理站等设施是否正常运行，防止废水超标排放污染环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。
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	④危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集。
	⑤运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
⑥按自行监测计划委托有资质单位进行。规范设置排污口。
建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发等级证。建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。排污口规范化图标详见下图。
[image: ]
（2）按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行自主验收。
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六、结论
	云南应发生物科技股份有限公司年产20万吨土壤调理剂建设项目符合符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理，项目建设满足“生态环境分区管控”的管理要求”，项目选址区域环境空气、地表水环境和声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求，本项目产生的污染物均可得到合理处置，建设单位在项目运行过程中严格执行环境管理和监测计划，项目对外环境影响较小，环境风险可控；从环境影响的角度分析，项目建设可行。
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建设项目污染物排放量汇总表
	项目
	污染物名称
	现有工程排放
	现有工程许
	在建工程排放
	本项目排放量
	以新带老削减
	本项目建成后全
	变化量⑦

	
	
	量（固体废物
	
	量（固体废物产
	（固体废物产生
	量（新建项目
	厂排放量（固体
	

	分类
	
	
	可排放量②
	
	
	
	
	

	
	颗粒物（有组织）
	产生量）①
	
	生量）③
	量）④
	不填）⑤
	废物产生量）⑥
	2.267t/a

	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	0
	
	0
	2.267t/a
	0
	2.267t/a
	

	废气
	颗粒物（无组织）
	0
	0
	0
	8.280t/a
	0
	8.280t/a
	8.280t/a

	
	NOx
	0
	0
	0
	0.458t/a
	0
	0.458t/a
	0.458t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.069t/a
	0
	0.069t/a
	0.069t/a

	
	锰及其化合物
	0
	0
	0
	0.032t/a
	0
	0.032t/a
	0.032t/a

	废水
	锶及其化合物
	0
	0
	0
	0.704t/a
	0
	0.704t/a
	0.704t/a

	
	废水量
	0
	0
	0
	1320m3/a
	0
	1320m3/a
	1320m3/a

	
	CODcr
	0
	0
	0
	0.257t/a
	0
	0.257t/a
	0.257t/a

	一般工
	氨氮
	0
	0
	0
	0.048t/a
	0
	0.048t/a
	0.048t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	不合格产品
	0
	0
	0
	20t/a
	0
	20t/a
	20t/a

	业固废
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	100.3756t/a
	0
	100.3756t/a
	100.3756t/a

	危险废
	化验室固废和废液
	0
	0
	0
	固废0.1t/a、
	0
	固废0.1t/a、
	固废0.1t/a、

	
	
	
	
	
	废液0.3m3/a
	
	废液0.3m3/a
	废液0.3m3/a

	物
	废机油
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	废弃沾油抹布
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	0.02t/a

	生活固
	生活垃圾
	0
	0
	0
	7.92t/a
	0
	7.92t/a
	7.92t/a

	
	化粪池污泥
	0
	0
	0
	2.204t/a
	0
	2.204t/a
	2.204t/a

	废
	食堂泔水
	0
	0
	0
	3.3t/a
	0
	3.3t/a
	3.3t/a

	
	食堂隔油池废油
	0
	0
	0
	0.099t/a
	0
	0.099t/a
	0.099t/a
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注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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